# Adaptive Transform Accoustic Coding

### Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

ATRAC je zkratkou pro Adaptive Transform Accoustic Coding a jedná se o ztrátovou kompresi zvuku. Podobně jako metoda komprese použitá ve formátu MP3 využívá i ATRAC psychoakustického modelu zvuku, který dovoluje snížit objem dat potřebných pro popis průběhu zvukového signálu tak, že je lidským uchem téměř nerozeznatelný od originálního nekomprimovaného signálu. ATRAC byl navržen a použit pro zařízení používajících minidisc médium (MD), které má oproti klasickému CD přibližně 4-5x menší kapacitu, takže zatímco u CD je datový tok 1,4 Mbit/s u MD, za použití ATRAC, je tento tok pouhých 292 kbit/s. V průběhu doby došlo k dalším úpravám kodéru ATRAC, takže ATRAC3 umožňoval ukládat hudbu s datovým tokem 132 kbit/s (LP2) a 66 kbit/s (LP4) a ATRAC3plus 256 kbit/s (Hi-MD SP) a 64 kbit/s (Hi-MD LP).

## [editovat] Externí odkazy

- Sony Global - ATRAC (anglicky)
- Minidisc.org - ATRAC (anglicky)

Citováno z „http://cs.wikipedia.org../../../a/d/a/Adaptive_Transform_Accoustic_Coding_35cb.html“

Kategorie: Audio kodeky

##### Views

- Článek
- Diskuse
- Aktuální verze

##### Hledání

##### V jiných jazycích

- Català
- Deutsch
- English
- Español
- Suomi
- Français
- Italiano
- 日本語
- Nederlands
- Polski
- 中文