# A-10 Thunderbolt II

### Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

A-10 Thunderbolt II
Typ: | letoun blízké palebné podpory
Výrobce: | Fairchild-Republic
První let: | 10. květen 1972
Zaveden: | březen 1977
Hlavní uživatel: | Letectvo Spojených států
Vyrobeno: | 715
Cena za kus: | 9,8 milionu $ v roce 1998

USAF A-10A Thunderbolt II
Rotační kanón GAU-8
A-10 Thunderbolt II v letu s plnou výzbrojí

Fairchild-Republic A-10 Thunderbolt II je americký vojenský jednomístný, dvoumotorový proudový letoun určený k poskytování blízké palebné podpory (close air support, CAS) jednotkám pozemních sil (ničením tanků, obrněných vozidel a dalších pozemních cílů). Rovněž může působit jako předsunutý letecký návodčí a navádět jiné letouny na pozemní cíle. Je to první typ letounu letectva USA od počátku navržený pro plnění úkolů blízké palebné podpory. Oficiální bojové jméno je odvozeno od letounu z druhé světové války P-47 Thunderbolt, který byl velmi efektivní při plnění úkolů CAS. V letectvu je ale častěji neoficálně označován jako Warthog (prase bradavičnaté) nebo jednoduše jen Hog (prase). Stroje A-10 sloužící v USAF ve funkci předsunutých leteckých návodčí nosí oficiální označení OA-10.

## [editovat] Varianty

- YA-10A – první dva prototypy
- A-10A – jednomístná verze pro blízkou leteckou podporu
- OA-10A – jednomístná verze pro úkoly předsunutých leteckých návodčí
- Night/Adverse Weather A-10 – dvoumístná experimentální verze pro operace v noci a za zhoršeného počesí, později přeznačená na YA-10B, postaven byl jen jeden kus
- A-10C – modernizovaná verze A-10 se „skleněným kokpitem“ a schopností používat „inteligentní“ zbraňové systémy

## [editovat] Specifikace

### [editovat] Technické údaje

- Posádka: 1
- Délka: 16,26 m
- Rozpětí: 17,53 m
- Výška: 4,47 m
- Plocha křídel: 47 m²
- Hmotnost (prázdný): 11 321 kg
- Hmotnost (naložen): 13 782 kg
- Maximální vzletová hmotnost: 23 000 kg
- Pohonná jednotka: 2× General Electric TF34-GE-100A
- Tah pohonné jednotky: 40,32 kN

### [editovat] Výkony

- Maximální rychlost: 704 km/h
- Dolet: 4 150 km
- Dostup: 13 700 m
- Stoupavost: 30 m/s
- Zátěž křídel: 482 kg/m²
- Tah/Hmotnost: 0,36

### [editovat] Výzbroj

- 1× 30mm kanón GAU-8/A Avenger s 1350 náboji
- Závěsy: 8× pod křídly, 3× pod trupem, max. 7200 kg výzbroje:
  - Mark 82, Mark 83 a Mark 84 bomby nebo
  - zápalná bomba Mk 77 nebo
  - BLU-1, BLU-27/B Rockeye II, BL755 a CBU-52/58/71/87/89/97 cluster bomba nebo
  - GBU-10 Paveway II, GBU-12 Paveway II, GBU-16 Paveway II a GBU-24 Paveway III laserem naváděné bomby nebo
  - AGM-65 Maverick rakety vzduch-země a AIM-9 Sidewinder rakety vzduch-vzduch nebo
  - LAU-68 Hydra 70 mm a 127 mm rakety nebo
  - kontejnery se světlicemi, ECM a staniolovými pásky nebo
  - ALQ-131 ECM pod

Wikimedia Commons nabízí multimediální obsah k tématu
A-10 Thunderbolt II

| Tento článek o letectví je pahýl. Můžete pomoci Wikipedii tím, že jej vhodně rozšíříte.

Citováno z „http://cs.wikipedia.org../../../a/-/1/A-10_Thunderbolt_II_4496.html“

Kategorie: Letecké pahýly | Útočná letadla

##### Views

- Článek
- Diskuse
- Aktuální verze

##### Hledání

##### V jiných jazycích

- Dansk
- Deutsch
- English
- Esperanto
- Español
- فارسی
- Suomi
- Français
- Galego
- Magyar
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- 日本語
- Bahasa Melayu
- Nederlands
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski
- Português
- Русский
- ไทย
- Türkçe
- اردو
- 中文