# Asymetric Digital Subscriber Line

### Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Tento článek potřebuje úpravy. Můžete Wikipedii pomoci tím, že ho vylepšíte, alespoň náhradou této výzvy za konkrétnější. Jak by měly články vypadat, popisuje stránka Vzhled a styl, konkrétní problémy tohoto mohou být specifikovány na diskusní stránce.

ADSL - Asymetric Digital Subscriber Line, v současnosti nejčastěji využívaný typ DSL. Vyznačuje se asymetrickým připojením, kdy je rychlost dat směřujících k uživateli vyšší než rychlost dat od uživatele směrem do internetu. Tato vlastnost naprosté většině uživatelů vyhovuje, protože odpovídá běžným potřebám.

## [editovat] Princip ADSL

Telefonní linka (PSTN) slouží primárně k přenosu hlasu, ISDN linka k přenosu digitálního signálu. Na telefonní lince se používají pro potřeby tradičních hlasových hovorů frekvence od 0 do 4 kHz (použitelný signál je 0.3 - 3.4 kHz). K provozu ISDN linky se používají frekvence cca od 0 do 50 kHz. Vyšší frekvence byly dlouho nevyužity, u ADSL se začaly využívat pro přenos dat - frekvence 26 - 138 kHz se využívají pro přenos dat směrem do sítě (upstream) a frekvence 138 kHz - cca 1.1 MHz pro přenos dat ze sítě (downstream). U ISDN linky se frekvence úměrně posouvají.

Přenášená data se zapouzdřují buď do ATM buňky (protokol PPPoA), nebo Ethernetového rámce (protokol PPPoE). Dříve se používalo pro připojení rozhraní Annex A u telefonních linek (PSTN) a Annex B u ISDN, dnes se zřizují ADSL výhradně s rozhraním Annex B.

## [editovat] Hardware pro ADSL

- ADSL modem

Zařízení, které je nezbytné. Jiný než ADSL modem není možné použít. K počítači se připojuje buď přes USB port (zásuvku), Ethernet (port RJ45), WIFI, nebo ve formě PCI karty.

- ADSL router

Zařízení podobné modemu, které je nezbytné po připojení počítačové sítě přes ADSL. zařízení má několik Ethernetových portů (RJ45), přes které se jednotlivé počítače připojují do sítě i do internetu (WAN).

- Splitter

Jeho úkolem je oddělit běžný provoz na telefonní lince od přenosu dat filtrováním frekvencí. Pokud se má zapojit ADSL modem současně s telefonním přístrojem, tak je nezbytný. Někteří uživatelé se pokouší nahradit splitter běžnou rozdvojkou, ovšem v takovém případě může docházet k poklesu kvality přenosu jak hlasu, tak dat. Proto se toto uvádí až jako krajní možnost a nedoporučuje se (ne vždy takovéto zapojení musí fungovat).

- Propojovací kabely

Zpravidla bývají součástí prodejního balení modemu.

- Hardware na ústředně

Nejvýraznějšími jsou splitter a DSLAM. Splitter slouží k nasměrování datové složky k DSLAMu a hlasové (u ISDN digitální) složky k místní smyčce a účastnickým sadám. DSLAM je bránou do datové sítě poskytovatele připojení.

## [editovat] Standarty ADSL

Název standartu | Běžný název | Downstream rychlost | Upstream rychlost
--- | --- | --- | ---
ANSI T1.413-1998 Issue 2 | ADSL | 8 Mbit/s | 1.0 Mbit/s
ITU G.992.1 | ADSL (G.DMT) | 8 Mbit/s | 1.0 Mbit/s
ITU G.992.1 Annex A | ADSL over POTS | 8 Mbit/s | 1.0 MBit/s
ITU G.992.1 Annex B | ADSL over ISDN | 8 Mbit/s | 1.0 MBit/s
ITU G.992.2 | ADSL Lite (G.Lite) | 1.5 Mbit/s | 0.5 Mbit/s
ITU G.992.3/4 | ADSL2 | 12 Mbit/s | 1.0 Mbit/s
ITU G.992.3/4 Annex J | ADSL2 | 12 Mbit/s | 3.5 Mbit/s
ITU G.992.3/4 Annex L[1] | RE-ADSL2 | 5 Mbit/s | 0.8 Mbit/s
ITU G.992.5 | ADSL2+ | 24 Mbit/s | 1.0 Mbit/s
ITU G.992.5 Annex L[1] | RE-ADSL2+ | 24 Mbit/s | 1.0 Mbit/s
ITU G.992.5 Annex M | ADSL2+ | 28 Mbit/s | 3.5 Mbit/s

## [editovat] Poskytovatel - kdy nelze ADSL zřídit

Na ústředně není DSLAM - jedná se o zařízení, které je pro připojení pomocí ADSL nezbytné. Záleží na provozovateli sítě, kdy DSLAM na ústředně nainstaluje.

Optický kabel - některé oblasti jsou připojovány pomocí optických kabelů. Optický kabel neumí provoz technologie ADSL (resp. provozovatelé sítě nepoužívají dělení šířky pásma pomocí světelného spektra)

PCM - přípojka může být zapojena do PCM z důvodu nedostatečné kapacity kabeláže. PCM umožňuje provoz více přípojek na jednom telefonním kabelu. Tím je ale telefonní kabel zatížen běžným provozem a na přenos dat „není dost místa“. Řešením je vypojení z PCM, což není vždy realizovatelné - provozovatel sítě musí nalézt alespoň jeden volný pár v telefonním kabelu.

Fix GSM - bezdrátová přípojka. GSM = standard pro mobilní komunikaci, FIX = přípojka je uzamčena na jedné BTS. Buduje se tam, kde není k dispozici metalické vedení. V takovém případě je značně omezováno i vytáčené připojení k Internetu, připojení pomocí ADSL je nerealizovatelné.

Velká vzdálenost přípojky od ústředny - ADSL je realizovatelné do 8 km od ústředny.

Služby AOT (informace o čase) a PROVOLBA rovněž neumožňují použití ADSL, řešením je jejich zrušení.

## [editovat] Externí odkazy

- ADSL guide

Citováno z „http://cs.wikipedia.org../../../a/s/y/Asymetric_Digital_Subscriber_Line_dae2.html“

Kategorie: Internet

##### Views

- Článek
- Diskuse
- Aktuální verze

##### Hledání

##### V jiných jazycích

- العربية
- Български
- Bosanski
- Català
- Dansk
- Deutsch
- English
- Esperanto
- Español
- Euskara
- Suomi
- Français
- Galego
- עברית
- Magyar
- Bahasa Indonesia
- Íslenska
- Italiano
- 日本語
- Македонски
- Nederlands
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski
- Português
- Русский
- Slovenčina
- Slovenščina
- Српски / Srpski
- Svenska
- Türkçe
- Українська
- Tiếng Việt
- 中文