# Bubnová magnetická paměť

### Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Bubnová magnetická paměť byla používána v počátcích moderní výpočetní techniky v 50. letech jako operační nebo vnější paměť počítače. Skládala se z rotujícího bubnu z nemagnetického materiálu s nanesenou feromagnetickou vrstvou, a v malé vzdálenosti od povrchu bubnu byla umístěna řada čtecích a zápisových elektromagnetických hlav. Počet hlav odpovídal délce slova procesoru (další např. paritní bit slova) a zároveň se zapisovalo a četlo celé slovo. Paměť se adresovala např. tak, že na ose rotujícího bubnu byla připevněna kruhová clona s otvory, kde každá kombinace otvorů odpovídala jedné adresa paměti. Kapacita této paměti dosahovala několika kilo byte. Průměrná přístupová doba k adrese byla rovna době poloviny otáčky bubnu.

## [editovat] Podívejte se také na

Dějiny počítačů

Citováno z „http://cs.wikipedia.org../../../b/u/b/Bubnov%C3%A1_magnetick%C3%A1_pam%C4%9B%C5%A5.html“

Kategorie: Počítače

##### Views

- Článek
- Diskuse
- Aktuální verze

##### Hledání

##### V jiných jazycích

- Deutsch
- English
- Suomi
- Français
- 日本語
- Nederlands
- Polski
- Русский