# BMW 132

### Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

BMW 132E

BMW 132 byl německý devítiválcový hvězdicový motor vyráběný od roku 1933. Šlo o vylepšenou verzi amerického motoru Pratt & Whitney Hornet. Motor se rozšířil hlavně na transportních letounech, poháněl letouny jako Junkers Ju 52 nebo některé verze letounu Junkers Ju 86.

## [editovat] Specifikace (BMW 132N)

### [editovat] Technické údaje

- Typ: Vzduchem chlazený, přeplňovaný hvězdicový devítitiválec
- Vrtání: 155,5 mm
- Zdvih: 162 mm
- Objem válců: 27,7 l
- Průměr: 1 256 mm
- Délka: 1 727 mm
- Suchá hmotnost: 525 kg

### [editovat] Součásti

- Kompresor: Jednorychlostní s přímým vstřikováním
- Chladící soustava: Chlazení vzduchem

### [editovat] Výkony

- Výkon:
  - 645 kW na úrovni mořské hladiny
  - 716 kW při 2 450 ot./min. ve 3 000 m
- Měrný výkon: 25,8 kW/l
- Kompresní poměr: 6,93:1
- Měrná spotřeba paliva: 0,33 kg/(kW·h)
- Poměr výkon/hmotnost: 1,36 kW/kg

| Tento článek o letectví je pahýl. Můžete pomoci Wikipedii tím, že jej vhodně rozšíříte.

Citováno z „http://cs.wikipedia.org../../../b/m/w/BMW_132_5f34.html“

Kategorie: Letecké pahýly | Letadlové motory

##### Views

- Článek
- Diskuse
- Aktuální verze

##### Hledání

##### V jiných jazycích

- English
- Italiano