# AMD K6

### Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Mikroprocesor - AMD K6

AMD K6 je mikroprocesor od společnosti AMD pro počítače PC uvedený na trh roku 1997 jako následník procesoru AMD K5 a předchůdce procesoru AMD K6-2.

Jádro vyvinula společnost NexGen, kterou AMD koupila. Měl 57 instrukcí MMX, 64 KB L1 cache a byl vyráběn technologií 0,35–0,25 mikronů, obsahoval 8,8 milionů tranzistorů.

Pro způsob zpracování instrukcí x86 pomocí jádra na základě RISC byl procesor o něco výkonnější než procesory Pentium a Pentium Pro pracující na stejné frekvenci.

## [editovat] Varianty procesoru

### [editovat] K6 (Model 6, 350 nm)

- L1 Cache: 32 + 32 KB (Data + Instrukce)
- Multimediální rozšíření: MMX
- Patice Socket 7, sběrnice 66 MHz
- Napětí jádra: 2.9 V (166/200) 3.2 V (233)
- Uveden na trh: 2. duben, 1997
- Frekvence: 166, 200, 233 MHz

### [editovat] K6 (Model 7, Little Foot, 250 nm)

- L1 Cache: 32 + 32 KB (Data + Instrukce)
- Multimediální rozšíření: MMX
- Patice Socket 7, sběrnice 66 MHz
- Napětí jádra: 2.2 V
- Uveden na trh: 6. leden, 1998
- Frekvence: 200, 233, 266, 300 MHz

## [editovat] Externí odkazy

- Od K6 k Athlonu
- Intel's Enemy No. 1: The AMD K6 CPU (anglicky)
- AMD K6, first of an impressive dynasty (anglicky)
- Pictures of AMD-K6® chips at CPUShack.com (anglicky)
- AMD K6 technical specifications (anglicky)

| Tento článek o počítačích je pahýl. Můžete pomoci Wikipedii tím, že jej vhodně rozšíříte.

Citováno z „http://cs.wikipedia.org../../../a/m/d/AMD_K6_88e5.html“

Kategorie: Počítačové pahýly | Procesory AMD | Architektura x86

##### Views

- Článek
- Diskuse
- Aktuální verze

##### Hledání

##### V jiných jazycích

- Català
- Deutsch
- English
- Español
- Suomi
- Français
- Italiano
- 日本語
- Nederlands
- Polski
- Русский
- Slovenčina
- 中文