# AMR (síť)

### Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Tento článek z oblasti techniky potřebuje úpravy. Můžete Wikipedii pomoci tím, že ho vhodně vylepšíte. Inspiraci k vylepšení lze hledat v radách na stránce Vzhled a styl, případně na diskusní stránce článku.

AMR (také AMRAD) (automatizovaný městský radiotelefon) je mobilní síť vyvinutá v socialistickém Československu. Byla vyvinuta v pardubické Tesle, zcela nezávisle na vývoji mobilních sítí ve světě. Byla to první mobilní síť v rámci tzv. socialistického bloku.

Vývoj AMR začal již polovině 70. let minulého století. Nebyla v žádném případě určena pro širokou veřejnost (v té době bylo nemyslitelné, aby občan mohl volně používat radiostanici), ale byla určena pro účely správy pošt a telekomunikací, pro komunikaci mezi pracovníky na cestách. Z toho důvodu měla oproti mobilním sítím, tak jak je známe dnes, mnoho omezení.

- chyběla automatická lokalizace účastníka, proto bylo při volání nutné zadat UTO, ve kterém se účastník nachází
- pracovala pouze ze 4 číselným číslovacím prostorem, tzn. maximální počet účastníků je 9999
- nebyly připravovány žádné jiné funkce než příchozí a odchozí hovory
- systém neposkytoval zahraniční telefonní spojení
- systém nepodporoval účtování hovorů

Díky těmto omezením byla systém poměrné jednoduchý a bylo jej možné rychle implementovat.

Přesto že se jednalo o jednu síť, existovaly v určité době tři takové sítě

- experimentální, pracující na frekvenčním pásmu 162/167 MHz
- celorepubliková (161/165 MHz)
- oblastní (152/157 MHz)

Přepínaní z jedné sítě do druhé se dalo provést pouze přeladěním ladiče kanálů (pomocí šroubováku)

Vzhledem k poměrům v socialistickém Československu měla síť ještě několik zvláštností:

- Protože bylo nemyslitelné, že by někdo nepovolaný odposlouchával rádiový provoz, nebyl provoz a AMR nijak šifrován a probíhal zcela na analogové bázi. Radiostanicí na vhodném frekvenčním pásmu bylo možno AMR odposlouchávat stejně jako dnes NMT systém Eurotelu.
- Stejně tak bylo nemyslitelné, aby někdo nepovolaný vlastnil radiostanici. Proto síť nepodporovala žádný způsob autentizace účastníka. Ta se objevila až v roce 1993.

S provozem experimentální sítě se začalo v roce 1978, v roce 1983 byla spuštěna celorepubliková síť AMR a v roce 1987 byly zprovozněny oblastí sítě. O rok později byl ukončen provoz experimentální sítě.

Základnová stanice AMR měla efektivní dosah cca 15-25 km dle charakteru terénu a v době největšího pokrytí fungovalo 63 základnových stanic. Jednotlivé rádiové stanice mohly komunikovat i přímo mezi sebou, pokud znaly svoji čtyřmístnou selektivní volbu.

Provoz systému AMR byl definitivně ukončen v roce 1999.

Citováno z „http://cs.wikipedia.org../../../a/m/r/AMR_%28s%C3%AD%C5%A5%29_fed1.html“

Kategorie: Standardy mobilních telefonů

##### Views

- Článek
- Diskuse
- Aktuální verze

##### Hledání

##### V jiných jazycích

- English