# Aero A-42

### Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Aero A-42
Typ: | bombardovací
Výrobce: | Aero
Hlavní uživatel: | Československo
Výroba: | 1930
Vyrobeno: | 2

Aero A-42 byl rychlý jednomotorový hornoplošník pro tříčlennou posádku pilota, pozorovatele-bombometčíka a radiooperátora-zadního střelce. Dřevěná kostra křídel byla potažena překližkou, kovová kostra ostatních částí potažena plátnem. Pevný podvozek, na zádi ostruha, řadový motor pohánějící třílistou vrtuli. Přední a zadní část trupu byla propojena chodbou přes pumovnici. Letoun byl vyroben ve dvou prototypech.

Stroj vzbudil velký zájem zejména proto, že s ním rotmistr Svozil roku 1930 vytvořil světový rekord - na okruhu dlouhém 1000 km se zátěží 500 kg dosáhl rychlosti 254 km/h. Zejména druhý prototyp měl ovšem množství nedostatků, například příliš dlouhé starty a přistání, takže se sériové výroby nedočkal.

## [editovat] Specifikace

### [editovat] Technické údaje

- Posádka: 3 (1 pilot, 1 pozorovatel/bombometčík, 1 radiooperátor/zadní střelec)
- Délka: 13,80 m
- Rozpětí: 20,80 m
- Výška: 3,4 m
- Plocha křídel: 54 m²
- Plošné zatížení: 88 kg/m²
- Prázdná hmotnost: 2940 kg
- Vzletová hmotnost : 4740 kg
- Pohonná jednotka: 1x řadový motor Isotta Fraschini Asso
- Výkon pohonné jednotky: 588 kW (800 k)

### [editovat] Výkony

- Maximální rychlost: 270 km/h
- Dolet: 1200 km
- Dostup: 7000 m
- Stoupavost: 100 m/min
- Poměr výkon/hmotnost: 80 W/kg

### [editovat] Výzbroj

- 1x kulomet obsluhovaný pilotem
- 1x dvojkulomet na hřbetu
- 1x spodní pohyblivý kulomet

| Tento článek o letectví je pahýl. Můžete pomoci Wikipedii tím, že jej vhodně rozšíříte.

Citováno z „http://cs.wikipedia.org../../../a/e/r/Aero_A-42_5c5b.html“

Kategorie: Letecké pahýly | Československé bombardéry

##### Views

- Článek
- Diskuse
- Aktuální verze

##### Hledání

##### V jiných jazycích

- English