# BA-30

### Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Polopásové obrněné vozidlo BA-30
Polopásové obrněné vozidlo BA-30
Základní charakteristika
Posádka | 3
Délka | 4,94 m
Šířka | 2,34 m
Výška | 2,4 m
Hmotnost | 4,6 t
Pancéřování a výzbroj
Pancéřování | 6 mm
Hlavní zbraň | kulomet DT ráže 7,62 mm
Sekundární zbraně |
Pohon a pohyb
Pohon | GAZ-M1 50 hp
Odpružení |
Max. rychlost | 37 km/h
Poměr výkon/hmotnost | 10,9 hp/tunu
Dojezd | 253 km

Sovětské polopásové obrněné vozidlo BA-30 bylo vyvinuto roku 1937 a v témže roce začala jeho výroba. Roku 1940 byla vyrobena menší série těchto strojů, které se účastnily Zimní války.

| Tento článek o bojovém vozidle je pahýl. Můžete pomoci Wikipedii tím, že jej vhodně rozšíříte.

Sovětská bojová vozidla za druhé světové války
Tančíky | Obojživelné tanky | Lehké tanky
--- | --- | ---
T-27 | T-37 | T-38 | T-40 | T-18 | T-26 | T-50 | T-60 | T-70 | T-80
Rychlé tanky | Střední tanky | Těžké tanky
BT-5 | BT-7 | BT-8 | T-28 | T-34 | T-44 | T-35 | KV-1 | KV-2 | KV-85 | IS-1 | IS-2 | IS-3
Samohybná děla | Protiletadlová
ZiS-30 | SU-5 | SU-76 | SU-85 | SU-100 | SU-122 | SU-152 | ISU-122 | ISU-152 | T-60Z | T-70Z | T-90
Obrněná vozidla
D-8 | D-12 | D-13 | FAI | BA-10 | BA-11 | BA-20 | BA-21 | BA-3 | BA-6 | BA-27 | BA-64 | BA-I | LB-62 | LB-23
Obojživelná OV | Polopásová OV | Obrněné tahače | Improvizovaná OV
PB-4 | PB-7 | BAD-2 | BA-30 | T-26T | T-20 Komsomolec | ChTZ-16 | IZ | NI
Saně | Pokusná OV
ANT-IV | NKL-16 | NKL-26 | RF-8 | ASD-400 | SU-14 | A-40 létající tank | SU-100Y | PPG

Citováno z „http://cs.wikipedia.org../../../b/a/-/BA-30_dfd8.html“

Kategorie: Pahýly o bojových vozidlech | Bojová vozidla

##### Views

- Článek
- Diskuse
- Aktuální verze

##### Hledání

##### V jiných jazycích

- English
- Magyar