# Chrustenická šachta

### Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Vstupní štola

Železnorudný důl Chrustenice (Chrustenická šachta) je díky společnosti CMA, dalším nadšencům a pamětníkům, kteří neváhali zapůjčit mnohé z cenných exponátů, otevřen veřejnosti od roku 1995, jako přístupná expozice železnorudného dolu Chrustenická šachta. Nachází se v obci Chrustenice v místě, kde byl v provozu od roku 1861 do roku 1965 železnorudný důl, jehož hlavním železonosným minerálem byl siderit, méně hematit a chamosit, výjimečně však i magnetit. Dnes se zpřístupněné vchody do dolu nalézají na pozemku firmy STRAND.

## [editovat] Obecně

Většina dolu je dnes zatopená

Ve své době patřil chrustenický železnorudný důl k největším a nejvýznamnější dolům v oblasti Barrandienu. Důl měl celkem 84 podzemních pater, která dosahovala až do hlouby 426 m, což je 120 metrů pod hladinou moře. V dole se v roce 1921 začaly na návrh ing.Ladislava Hofticha razit dvě unikátní šikmé těžní jámy o sklonu 14 stupňů, které otevírají ložisko od strojovny dolu z roku 1926 z 8.podzemního patra až na 72.patro. I.vlečná jáma sahá až na 48.patro, do hloubky 240 m, a je dlouhá 974 m, II.vlečná jáma dnes již hluboko pod vodou sahá na 72.patro, o 138 m hlouběji, a je dlouhá 585 m. Dalších pomocných svážných jam bylo v dole 36 a zasahovaly až na 84.patro. Ve strojovně I.vlečné jámy se nacházel unikátní těžní stroj od firmy POHLIG, který sloužil k pohonu nekonečného těžního lana, dopravě horníků až na 48.patro a navíc poháněl řetězovou dráhu ve vstupní chodbě. Takovéto podobná zařízení, ale mnohem menší byla postavena v Berchtesgadenu v Německu a v solném dolu u Salzburgu v Rakousku, bohužel po skončení těžby bylo toto strojní zařízení celé sešrotováno, jako většina kovových strojů a nástrojů tohoto dolu. Za 104 let se v dole vytěžilo celkem 7 771 709 tun rudy.

Ruda se zpracovávala na místě pražením v pražících pecích. Po vypražení a třídění se ruda odesílala lanovou dráhou na nádraží v Loděnici, odkud se odvážela vlakem do železáren k dalšímu zpracování. Dodnes se jedné části Loděnice říká Pod lanovkou.

Dnes je veřejnosti přístupná jen velmi malá část dolu - úvodní štola, strojovna první vlečné jámy a 8. patro. Většinu důlních chodeb totiž zaplavila voda po té, co bylo na povchu postaveno těleso dálnice D5 z Prahy do Plzně. I tak je prohlídka velmi zajímavá. V několika stovkách metrů zpřístupněných chodeb je shromážděna řada unikátních exponátů. Je možné shlédnout stáj pro důlní koně, odpočívárnu, prostory strojovny se šikmou těžní jámou, sklad střeliva aj. Velkou atrakcí je jízda opravdovým důlním vlakem ve speciálních vozících, kterým se říká Pullman, ve kterých se kdysi přepravovali i samotní horníci.

Zaplavený důl používali potápěči k výcviku v hloubkovém potápění.

## [editovat] Historie dolu

Výstava exponátů v podzemí

- 1861 - počátek průzkumu rudy v Chrustenicích - do svahu nad obcí byly vyraženy tři štoly
- 1905 - počátek těžby
- 1907 - dnešní 8. patro připraveno pro budoucí těžbu, jsou vyražena patra nad títmo patrem, začali se stavět provozní budovy
- 1908 - 16. února byla zahájena hlubinná těžba, postaveny pražící pece
- 1909 - zahájen provoz lanovky, vyhloubena první šikmá těžní jáma (měla úklon 45°), dopravu vytěženého materiálu zabezečovali koně
- 1912 - celkem 34 pražících pecí
- 1921 - ražení další těžní jámy - Její úklon byl 14°, byla dlouhá 974 m.
- 1924 - 1940 - těžba dosahuje maxima - v roce 1929 bylo vytěženo 281 000 tun
- 1928 - vybudována tzv. „nová štola“ , která nahradila „starou štolu“ z roku 1908 jako hlavní vstupní chodba do dolu
- 1937 - dosáhlo se nejhlubšího, 80. patra
- 1945 - důl znárodněn
- 1953 - vytěženo 139 000 tun, pak už těžba stagnuje
- 1957 - zastaveno pražení v pecích
- 1965 - 23. června v 11 hod. je ukončena těžba
- 1995 - 23. června slavnostní zatlačení prvního vozu do dolu po 30 letech od ukončení těžby za přítomnosti asi 30 pámětníků z řad horníků s rodinami, členů rady CMA, ředitele firmy STRAND s.r.o. ing.Lubora Semráda a z Národního technického muzea Phdr.Miloše Zárybnického

## [editovat] Šachta ve filmu

V prostorách dolu se natáčejí filmy z hornického prostředí

- epozody televizního seirálu Zdivočelá země
- film Bumerang
- televizní seriál Motel Anathema
- natáčení videoklipu amerického zpěváka Kanye Westa

## [editovat] Otevřeno pro veřejnost

Expozice je otevřena pro věřejnost od července do srpna pouze o sobotách a nedělích.

## [editovat] Podívejte se také na

- Chrustenice

## [editovat] Externí odkazy

Mapy: 50°0′15″ s. š., 14°9′53″ v. d.

- http://www.chrustenicka-sachta.cz
- Kde najdete chrustenickou šachtu
- http://www.podzemi-cma.cz

Citováno z „http://cs.wikipedia.org../../../c/h/r/Chrustenick%C3%A1_%C5%A1achta.html“

Kategorie: Skanzeny | Okres Beroun

##### Views

- Článek
- Diskuse
- Aktuální verze

##### Hledání