# Bod podrobného polohového bodového pole

### Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Tento článek potřebuje úpravy. Můžete Wikipedii pomoci tím, že ho vylepšíte, alespoň náhradou této výzvy za konkrétnější. Jak by měly články vypadat, popisuje stránka Vzhled a styl, konkrétní problémy tohoto mohou být specifikovány na diskusní stránce.

Body podrobného polohového bodového pole (PBPP) jsou v přírodě trvale stabilizovány a slouží pro připojení měřické sítě pomocí přístroje (totální stanice, pro realizaci měřičských, vytyčovacích a kontrolních geodetických prací. PBPP se buduje v souřadném systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK). Doporučená hustota bodů v terénu je v místní trati po 200 m, v polní trati alespoň 1 km. Databázi bodů vede příslušný katastrální úřad, údaje o bodě obsahují jeho místopis pro vyhledání a polohové údaje (souřadnice Y, X, příp. výšku, vše s přesností na 0,01 m)

## [editovat] Podívejte se také na

- Triangulace

## [editovat] Externí odkazy

- Geodetické základy: http://gis.zcu.cz/studium/gen1/html/ch03.html

Citováno z „http://cs.wikipedia.org../../../b/o/d/Bod_podrobn%C3%A9ho_polohov%C3%A9ho_bodov%C3%A9ho_pole.html“

Kategorie: Geodézie

##### Views

- Článek
- Diskuse
- Aktuální verze

##### Hledání

##### V jiných jazycích

- Deutsch
- English
- 中文