# Argus As 10

### Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Argus As 10 C, částečný průřez
Argus As 10 C3 v letounu Fieseler Fi 156 Storch

Argus As 10 byl německý letecký motor používaný v menších německých letounech během a krátce po druhé světové válce. Mezi typy letounů, které jím byly poháněny, patřily např. cvičné Arado Ar 66 a Focke-Wulf Fw 56 Stösser, pozorovací a spojovací Fieseler Fi 156 Storch nebo spojovací Messerschmitt Bf 108.

První exemplář byl vyroben v roce 1928.

Později byl překonstruován a přejmenován Argus As 401.

## [editovat] Technická charakteristika (Argus As 10 C)

- Typ: osmiválcový, vzduchem chlazený, 90º invertní (ve tvaru obráceného V) pístový letecký motor
- Vrtání: 120 mm
- Zdvih: 140 mm
- Objem válců: 12,667 l
- Suchá hmotnost: 213 kg
- Výkon: 179 kW (240 hp) při 2000 ot./min

## [editovat] Zdroje

- Tento článek nebo jeho část je založena na překladu článku Argus As 10 z anglické Wikipedie.

| Tento článek o letectví je pahýl. Můžete pomoci Wikipedii tím, že jej vhodně rozšíříte.

Citováno z „http://cs.wikipedia.org../../../a/r/g/Argus_As_10_862f.html“

Kategorie: Letecké pahýly | Letadlové motory

##### Views

- Článek
- Diskuse
- Aktuální verze

##### Hledání

##### V jiných jazycích

- Deutsch
- English
- Italiano