# CCITT Group 3 a CCITT Group 4

### Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

CCITT Group 3 a CCITT Group 4 jsou kódovací standardy pro kompresi faksimilních přenosů (FAX) a pro komprimaci obrazových dat monochromatických dokumentů (barevná hloubka 1bit). Tyto kompresní algoritmy využívají podobného kódování jako je Huffmanovo kódování na snížení redundance v datovém proudu.

Kódování Group 3 je především využívano pro přenos faksimilních černobílých obrazových dat.

Kódování Group 4 má vylepšený kompresní algoritmus, dosahuje témeř dvakrát vyššího kompresního poměru než Group 3. Navíc v tomto kódování chybí synchronizační informace, proto je toto kódování méně vhodné pro faksimilní přenos a je vhodnější pro archivaci dokumentů.

### [editovat] Použití

Kódování CCITT Group 4 se využívá např. v souborových formátech:

- TIFF
- FAX

Citováno z „http://cs.wikipedia.org../../../c/c/i/CCITT_Group_3_a_CCITT_Group_4_3a14.html“

Kategorie: Zpracování digitálního signálu

##### Views

- Článek
- Diskuse
- Aktuální verze

##### Hledání