Εικόνα:Dimotiko sarabaliou.JPG - Βικιπαίδεια

# Εικόνα:Dimotiko sarabaliou.JPG

### Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

- Εικόνα
- Ιστορικό εικόνας
- Συνδέσεις εικόνας
- Μεταδεδομένα

Μέγεθος αυτής της προεπισκόπησης: 800 × 600 pixel
Εικόνα σε υψηλότερη ανάλυση (2048 × 1536 pixel, μέγεθος αρχείου: 815 KB, τύπος MIME: image/jpeg)

## Ιστορικό εικόνας

Υπόμνημα: (παρόν) = η παρούσα εικόνα/γραφικό, (διαγ.) = διαγραφή αυτής της παλαιάς εικόνας, (rev) = επαναφορά αυτής της παλαιάς έκδοσης
Πατήστε στην ημερομηνία για να προβάλλετε την εικόνα που φορτώθηκε την ημέρα εκείνη..

- ('διαγραφή') (παρόν) 15:54, 21 Ιανουαρίου 2007 . . Papadop (Συζήτηση | Συνεισφορά) . . 2048×1536 (834.554 bytes)

- Επεξεργασία του αρχείου με την χρήση εξωτερικής εφαρμογής

  Δείτε τις οδηγίες εγκατάστασης για περισσότερες πληροφορίες.

## Συνδέσεις εικόνας

Τα παρακάτω λήμματα συνδέουν σε αυτή την εικόνα/γραφικό:

- Σαραβάλι Αχαΐας

## Μεταδεδομένα

Αυτό το αρχείο περιέχει πρόσθετες πληροφορίες, πιθανόν από την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή το scanner που χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία ή την ψηφιοποίησή της. Αν το αρχείο έχει τροποποιηθεί από την αρχική του κατάσταση, ορισμένες λεπτομέρειες πιθανόν να μην αντιστοιχούν πλήρως στην τροποποιημένη εικόνα.

Κατασκευαστής φωτογραφικής μηχανής | FUJIFILM
Μοντέλο φωτογραφικής μηχανής | FinePix F700
Προσαντολισμός | Φυσικός
Οριζόντια ανάλυση | 72 dpi
Κατακόρυφη ανάλυση | 72 dpi
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε | Digital Camera FinePix F700 Ver2.00
Δηλώστε την ημερομηνία και την ώρα της επεξεργασίας. | 11:18, 30 Μαΐου 2006
Ρύθμιση φωτεινότητας και χρώματος | 2
Χρόνος έκθεσης | 1/500 sec (0.002)
Αριθμός F | f/5.6
Πρόγραμμα έκθεσης | Κανονικό πρόγραμμα
Βαθμολόγηση ταχύτητας ISO | 160
Έκδοση exif | 2.2
Ημερομηνία και ώρα της παραγωγής ψηφιακών δεδομένων | 11:18, 30 Μαΐου 2006
Ημερομηνία και ώρα της μετατροπής σε ψηφιακή μορφή | 11:18, 30 Μαΐου 2006
Κατάσταση συμπίεσης εικόνας | 2
Ταχύτητα κλείστρου | 9
Διάφραγμα | 5
Φωτεινότητα | 8.18
Προτεραιότητα έκθεσης | 0
Μέγιστο διάφραγμα ξηράς | 3
Κατάσταση λειτουργίας φωτόμετρου | Μοτίβο
Πηγή φωτός | Άγνωστη
Φλας | 24
Εστιακή απόσταση του φακού | 7.7 mm
Χρωματική περιοχή | sRGB
Ανάλυση εστιακού επιπέδου Χ | 2693
Ανάλυση εστιακού πειπέδου Υ | 2693
Μονάδα μέτρησης ανάλυσης εστιακού επιπέδου | 3
Μέθοδος αισθητήρα | One-chip color area sensor
Ειδική επεξεργασία εικόνας | Κανονική επεξεργασία
Κατάσταση λειτουργίας έκθεσης | Αυτόματη έκθεση
Ισορροπία των λευκών | Αυτόματη ισορροπία των λευκών
Τύπος σύλληψης της σκηνής | Συνήθης
Όξυνση | 3
Περιοχή διακύμανσης της απόστασης του αντικειμένου | Άγνωστη

Ανακτήθηκε από "http://el.wikipedia.org../../../d/i/m/%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B1%7EDimotiko_sarabaliou.JPG_06a7.html"

##### Views

- Εικόνα
- Συζήτηση
- Τελευταία έκδοση

##### Αναζήτηση