Εικόνα:Echo Indigo IO.jpg - Βικιπαίδεια

# Εικόνα:Echo Indigo IO.jpg

### Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

- Εικόνα
- Ιστορικό εικόνας
- Συνδέσεις εικόνας
- Μεταδεδομένα

Μέγεθος αυτής της προεπισκόπησης: 800 × 495 pixel
Εικόνα σε υψηλότερη ανάλυση (1662 × 1028 pixel, μέγεθος αρχείου: 324 KB, τύπος MIME: image/jpeg)

| Αυτό το αρχείο προέρχεται από την Κοινή Wikimedia. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την σελίδα περιγραφής της.

Echo Digital Audio Corporation's Indigo IO — PC card 24-bit 96 kHz stereo in/out sound card.

Has been touched up a little to remove some scratches and stuff.

Taken by User:Omegatron using a Canon Powershot SD110

I, the author of this work, hereby publish it under the following licenses:

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".

العربية | Asturianu | Български | বাংলা | ইমার ঠার | Brezhoneg | Bosanski | Català | Sinugboanong Binisaya | Česky | Dansk | Deutsch | Ελληνικά | English | Esperanto | Español | Eesti | Euskara | فارسی | Suomi | Français | Galego | עברית | Hrvatski | Magyar | Bahasa Indonesia | Ido | Íslenska | Italiano | 日本語 | ქართული | 한국어 | Kurdî / كوردي | Latina | Lëtzebuergesch | Lietuvių | Bahasa Melayu | Nnapulitano | Nederlands | Norsk (nynorsk) | Norsk (bokmål) | Polski | Português | Română | Русский | Slovenčina | Slovenščina | Shqip | Српски | Svenska | తెలుగు | ไทย | Türkçe | Українська | اردو | Tiếng Việt | Volapük | 中文(简体) | 中文(繁體) | +/-

This file is licensed under the Creative Commons Attribution ShareAlike license versions 2.5, 2.0, and 1.0

العربية | Česky | Dansk | Deutsch | English | Español | فارسی | Français | Italiano | 日本語 | Nederlands | Polski | Português | Русский | Svenska | Türkçe | 简体中文 | 正體中文 | +/-

You may select the license of your choice.

## Συνδέσεις εικόνας

Τα παρακάτω λήμματα συνδέουν σε αυτή την εικόνα/γραφικό:

- Κάρτα ήχου

## Μεταδεδομένα

Αυτό το αρχείο περιέχει πρόσθετες πληροφορίες, πιθανόν από την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή το scanner που χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία ή την ψηφιοποίησή της. Αν το αρχείο έχει τροποποιηθεί από την αρχική του κατάσταση, ορισμένες λεπτομέρειες πιθανόν να μην αντιστοιχούν πλήρως στην τροποποιημένη εικόνα.

Κατασκευαστής φωτογραφικής μηχανής | Canon
Μοντέλο φωτογραφικής μηχανής | Canon PowerShot SD110
Προσαντολισμός | Φυσικός
Οριζόντια ανάλυση | 180 dpi
Κατακόρυφη ανάλυση | 180 dpi
Δηλώστε την ημερομηνία και την ώρα της επεξεργασίας. | 10:49, 8 Μαρτίου 2006
Ρύθμιση φωτεινότητας και χρώματος | 1
Χρόνος έκθεσης | 1/40 sec (0.025)
Αριθμός F | f/2.8
Έκδοση exif | 2.2
Ημερομηνία και ώρα της παραγωγής ψηφιακών δεδομένων | 10:49, 8 Μαρτίου 2006
Ημερομηνία και ώρα της μετατροπής σε ψηφιακή μορφή | 10:49, 8 Μαρτίου 2006
Κατάσταση συμπίεσης εικόνας | 5
Ταχύτητα κλείστρου | 5.3125
Διάφραγμα | 2.96875
Προτεραιότητα έκθεσης | 0
Μέγιστο διάφραγμα ξηράς | 2.96875
Κατάσταση λειτουργίας φωτόμετρου | Μοτίβο
Φλας | 16
Εστιακή απόσταση του φακού | 5.40625 mm
Χρωματική περιοχή | sRGB
Ανάλυση εστιακού επιπέδου Χ | 9846.1538461538
Ανάλυση εστιακού πειπέδου Υ | 9846.1538461538
Μονάδα μέτρησης ανάλυσης εστιακού επιπέδου | ίντσες
Μέθοδος αισθητήρα | One-chip color area sensor
Ειδική επεξεργασία εικόνας | Κανονική επεξεργασία
Κατάσταση λειτουργίας έκθεσης | Αυτόματη έκθεση
Ισορροπία των λευκών | Χειροκίνητη ισορροπία των λευκών
Αναλογία ψηφιακού zoom | 1
Τύπος σύλληψης της σκηνής | Συνήθης

Ανακτήθηκε από "http://el.wikipedia.org../../../e/c/h/%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B1%7EEcho_Indigo_IO.jpg_acbf.html"

##### Views

- Εικόνα
- Συζήτηση
- Τελευταία έκδοση

##### Αναζήτηση