Εικόνα:JDCC Pino Salgareño.jpg - Βικιπαίδεια

# Εικόνα:JDCC Pino Salgareño.jpg

### Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

- Εικόνα
- Ιστορικό εικόνας
- Συνδέσεις εικόνας
- Μεταδεδομένα

Δεν διατίθεται υψηλότερη ανάλυση.

JDCC_Pino_Salgareño.jpg‎ (311 × 600 pixel, μέγεθος αρχείου: 45 KB, τύπος MIME: image/jpeg)

| Αυτό το αρχείο προέρχεται από την Κοινή Wikimedia. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την σελίδα περιγραφής της.

## [edit] Summary

Pino Galapán, ejemplar de pino Salgareño (Pinus nigra subsp. salzmannii) en la Sierra de Segura.

-- Juan Diego Cano Cavanillas

## [edit] Licensing

| This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version. This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

## Συνδέσεις εικόνας

Τα παρακάτω λήμματα συνδέουν σε αυτή την εικόνα/γραφικό:

- Πεύκο

## Μεταδεδομένα

Αυτό το αρχείο περιέχει πρόσθετες πληροφορίες, πιθανόν από την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή το scanner που χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία ή την ψηφιοποίησή της. Αν το αρχείο έχει τροποποιηθεί από την αρχική του κατάσταση, ορισμένες λεπτομέρειες πιθανόν να μην αντιστοιχούν πλήρως στην τροποποιημένη εικόνα.

Κατασκευαστής φωτογραφικής μηχανής | Canon
Μοντέλο φωτογραφικής μηχανής | Canon DIGITAL IXUS 400
Προσαντολισμός | Έχει περιστραφή κατά 90° μοίρες αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού.
Οριζόντια ανάλυση | 180 dpi
Κατακόρυφη ανάλυση | 180 dpi
Δηλώστε την ημερομηνία και την ώρα της επεξεργασίας. | 13:13, 30 Ιουλίου 2004
Ρύθμιση φωτεινότητας και χρώματος | 1
Χρόνος έκθεσης | 1/320 sec (0.003125)
Αριθμός F | f/4.9
Έκδοση exif | 2.2
Ημερομηνία και ώρα της παραγωγής ψηφιακών δεδομένων | 13:13, 30 Ιουλίου 2004
Ημερομηνία και ώρα της μετατροπής σε ψηφιακή μορφή | 13:13, 30 Ιουλίου 2004
Κατάσταση συμπίεσης εικόνας | 3
Ταχύτητα κλείστρου | 8.3125
Διάφραγμα | 4.59375
Προτεραιότητα έκθεσης | 0
Μέγιστο διάφραγμα ξηράς | 4.59375
Κατάσταση λειτουργίας φωτόμετρου | Μοτίβο
Φλας | 24
Εστιακή απόσταση του φακού | 22.21875 mm
Χρωματική περιοχή | sRGB
Ανάλυση εστιακού επιπέδου Χ | 8114.2857142857
Ανάλυση εστιακού πειπέδου Υ | 8114.2857142857
Μονάδα μέτρησης ανάλυσης εστιακού επιπέδου | ίντσες
Μέθοδος αισθητήρα | One-chip color area sensor
Ειδική επεξεργασία εικόνας | Κανονική επεξεργασία
Κατάσταση λειτουργίας έκθεσης | Αυτόματη έκθεση
Ισορροπία των λευκών | Αυτόματη ισορροπία των λευκών
Αναλογία ψηφιακού zoom | 1
Τύπος σύλληψης της σκηνής | Συνήθης

Ανακτήθηκε από "http://el.wikipedia.org../../../j/d/c/%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B1%7EJDCC_Pino_Salgare%C3%B1o.jpg_b702.html"

##### Views

- Εικόνα
- Συζήτηση
- Τελευταία έκδοση

##### Αναζήτηση