AGP - Vikipeedia, vaba entsüklopeedia

# AGP

### Allikas: Vikipeedia

Artikkel vajab vormindamist vastavalt Vikipeedia reeglitele.

AGP (Accelerated Graphics Port) on kiirendatud graafikaport firma Intel poolt välja töötatud kiire port, mis on ette nähtud ainult kuvaadapteri (videokaardi) tarbeks. See tagab otseühenduse videokaardi ja mälu vahel ning emaplaadil on ainult üks AGP pesa. AGP tuli aeglasema PCI-põhise adapteri asemele ning ühtlasi vabastas ühe PCI pesa, mida saab nüüd kasutada mõne muu välisseadme ühendamiseks. Pruuni värvi AGP pesa on veidi lühem kui valget värvi PCI pesa ja asub mõni sentimeeter kaugemal emaplaadi servast.

## [redigeeri] AGP versioonid

AGP kasutab 32-bitist siini.

- AGP 1x maksimaalne andmeedastus kiirus 264 MB/s; pinge 3.3 V
- AGP 2x maksimaalne andmeedastus kiirus 528 MB/s; pinge 3.3
- AGP 4x maksimaalne andmeedastus kiirus 1066 GB/s; pinge 1.5 V
- AGP 8x maksimaalne andmeedastus kiirus 2133 MB/s; pinge 0.8 V

Välja otsitud andmebaasist "http://et.wikipedia.org../../../a/g/p/AGP_c465.html"

Kategooriad: Vormindamist ootavad

##### Views

- Artikkel
- Arutelu
- Viimane redaktsioon

##### Otsi

##### Teised keeled

- Bahasa Indonesia
- Bosanski
- Català
- Česky
- Deutsch
- English
- Español
- Esperanto
- Français
- Galego
- Hrvatski
- Italiano
- עברית
- Nederlands
- 日本語
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski
- Português
- Русский
- Shqip
- Slovenčina
- Српски / Srpski
- Suomi
- Svenska
- Türkçe
- 中文