Angoob - Vikipeedia, vaba entsüklopeedia

# Angoob

### Allikas: Vikipeedia

See artikkel vajab toimetamist

Näide angoobi kasutamisest.
Tume angoob, mida on töödeldud sgrafiitotehnikas, on kaetud läbipaistva glasuuriga.

Angoob on niiskele, harva ka õhkkuivale või ettepõletatud saviesemele kantav vedel keraamiline mass.

Heledale keraamilisele massile kantakse tume savi ja ümberpöördult.

Tavaliselt kaetakse angoob läbipaistva glasuuriga, kuid ta võib ka glasuuriga katmata jääda.

## [redigeeri] Nõuded angoobile

Angoobi paakumiskoefitsent peab olema võimalikult lähedane selle savi omale, millele teda kantakse. Savist rohkem kahanev angoob praguneb, vähem kahanev angoob võib aga maha kooruda.

## [redigeeri] Angoobi valmistamine

Rohelise pigmendiga värvitud angoobi kasutamise näide. Angoob on kaetud läbipaistva glasuuriga.

Kõige lihtsam viis angoobi valmistada on savi vees lahustada. Selleks peaks piisama, kui tooreid savitükke ööpäevaks leigesse vette kaanega suletud anumasse seisma jätta ning saadud mass järgmisel päeval korralikult läbi segada. Et tagada angoobi paras paksus, tuleb jälgida, et vett ei lisataks liialt palju või liiga vähe. Samuti peaks arvestama, kui suuri pindu angoobiga katma hakatakse, ja sellele vastavalt valima ka valmistatava angoobi koguse.

Angoobi on võimalik värvida metallide oksiididega (näiteks nikkel- ja mangaanoksiidiga on võimalik saavutada erinevaid pruunikaid toone, vask- ja kroomoksiididega erinevaid rohekaid toone jne). Vastavaid pigmente on võimalik osta kunstitarvete kauplustest.

Angoobi värvimisel pigmentidega oleneb tulemus paljugi mitte niiväga kasutatava pigmendi hulgast, vaid savi omadustest - eriti savi värvis. Näiteks koobaltoksiidi kasutamisega heledal savil on tulemuseks sinakad toonid, tumedal savil aga rohekashallid toonid.

Tavaliselt on angoobis savi osakaal vahemikus 50-100%. Seega võib lisaks savile ja pigmendile angoobis kasutust leida ka erinevatele lisaainetele. Tavaliselt on lisaainete lisamise eesmärgiks angoobi juures sarnane paisumiskonfitsendi loomine võrreldes esemetega, mida angoobiga katma hakatakse. Paisumiskonfitsendi muutmiseks võib lisada kaltsineeritud savi, räniliiva, kaoliini või põldpagu. Angoobile võib mõningate soovitud omaduste saavutamiseks lisada ka fritte, tulekindlat šamotti, soodat, nefeliinsüeniiti või booraksit.

## [redigeeri] Keraamiliste esemete katmine angoobiga

Angoobiga kaetud ese

Angoob kantakse esemetele 1-2 mm paksuse kihina. Liiga õhule kiht ei kata hästi ja liiga paks kiht võib maha kooruda.

Angoobi pealekandmiseks on mitmeid erinevaid võimalusi. Eseme võib angoobiga üle valada või angoobi kasta. Angoobi võib peale kanda pintsiga või pulveriseerimise (pritsi) abil.

Angoobi pealekandmiseks on ka mõned tehnikad, mille abil on võimalik saavutada erinevaid efekte. Näiteks tehnika, mida tuntakse marmoreerimise nime all, võimaldab kasutades koos nii heledat, kui tumedat angoobi ja angoobidel üksteise peale valguda lastes luua kordumatuid mustreid.

Üks keerukamaid agoobi pealekandmise tehnikaid on angoobimaal, mida tuntakse ka metsomajoolika nimetuse all. Tegemist on ühe variandiga glasuurialuse maali tehnikast.

## [redigeeri] Angoobi töötlemine

Angoobiga kaetud pinna edasine töötlemine ei ole vajalik juhul kui eesmärgiks ongi ühtlase välispinna saavutamine või sai eseme angoobiga katmise käigus loodud juba soovitud muster.

Kui aga peetakse vajalikuks edasist töötlemist, on võimalik sgrafiito tehnikas välja kraapida soovitav pilt või muster. Sellisel juhul tuleb kasuks savi ja angoobi vaheline võimalikult suur kontrast, et väljakraabitu paremini välja paistaks.

## [redigeeri] Angoobiga toodete põletamine

Angoobiga kaetud tooted põletatakse tavaliselt kaks korda (eelpõletus ja glasuurpõletus). Enne glasuurpõletust kaetakse ese tavaliselt läbipaistva glasuuriga.

Võimalik on ka ainult ühekordne põletus aga sellisel juhul on vajalik kõrgem põletustemperatuur ja viiendiku ulatuses sulandajate kasutamine angoobi koostises.

## [redigeeri] Vaata ka

- Glasuur
- Keraamika
- Savi

Välja otsitud andmebaasist "http://et.wikipedia.org../../../a/n/g/Angoob.html"

Kategooriad: Toimetamist ootavad (veebruar 2007) | Keraamika

##### Views

- Artikkel
- Arutelu
- Viimane redaktsioon

##### Otsi

##### Teised keeled

- Deutsch
- English
- 日本語
- Français