Arutelu:Vinüülplast - Vikipeedia, vaba entsüklopeedia

# Arutelu:Vinüülplast

### Allikas: Vikipeedia

Antud artikli ja artikli keevitamine linkimine (Kuuma õhuga on vinüülplasti 220...240 °C temperatuuris võimalik keevitada vinüülplastist varrastega.) ei ole arvestades artikli keevitamine sisu, õige. Kas keevitamine on selle puhul üldse õige termin?--Boy 9. jaanuar 2007, kell 11:38 (UTC)

Välja otsitud andmebaasist "http://et.wikipedia.org../../../v/i/n/Arutelu%7EVin%C3%BC%C3%BClplast_99b8.html"

##### Views

- Artikkel
- Arutelu
- Viimane redaktsioon

##### Otsi