Arutelu:Elektrivoolu tugevus - Vikipeedia, vaba entsüklopeedia

# Arutelu:Elektrivoolu tugevus

### Allikas: Vikipeedia

Artiklis on kirjas, et inimesele surmav elektrilöök on 0,05 Amprit. Samas näiteks taskulambis on voolutugevus 0,2 Amprit, seega inimesele surmav??? Minu arvates küll taskulambist tulev elektrivool inimesele mingit ohtu ei kujuta. Kahtlane on ka toavalgustuse elektrivool, mis on artiklis märgitud 0,2...1Amper, seega minimaalselt 4 korda tugevam kui on inimese surmav doos. Olen ka ise seinakontaktist voolu saanud, kuid elan endiselt! Midagi on nende näidete puhul valesti.--Animagi 5. juuni 2006, kell 04.00 (UTC)

  Artikkel oli vigaselt ja puudulikult tõlgitud saksa vikist. Täiendasin seda, nüüd peaks korras olema. --Metsavend 5. juuni 2006, kell 06.29 (UTC)

  Muutsin märkuse sõnastust. Kas nii on õige?

  Mis seal vigaselt tõlgitud oli? Andres 5. juuni 2006, kell 11.47 (UTC)

    Aa, sain aru. Tõlkimise ajal oli teisiti kirjas. Oleks muidugi pidanud kontrollima. Andres 5. juuni 2006, kell 11.49 (UTC)

Esimeses lauses on link elektrijuhile, aga elektrijuht on defineeritud materjalina. Siin aga ei ole mõeldud materjali. Andres 5. juuni 2006, kell 13.01 (UTC)

Välja otsitud andmebaasist "http://et.wikipedia.org../../../e/l/e/Arutelu%7EElektrivoolu_tugevus_8750.html"

##### Views

- Artikkel
- Arutelu
- Viimane redaktsioon

##### Otsi