Exabit segundoko - Wikipedia, entziklopedia askea.

# Exabit segundoko

### Wikipedia(e)tik

Biten multiploak
SI aurrizkia | IEC 60027-2
--- | ---
Izena (Ikurra) | SI Estandarra | Erabilpena informatikan | Izena (Ikurra) | Balioa
kilobit (Kb) | 103 | 210 | kibibit (Kib) | 210
megabit (Mb) | 106 | 220 | mebibit (Mib) | 220
gigabit (Gb) | 109 | 230 | gibibit (Gib) | 230
terabit (Tb) | 1012 | 240 | tebibit (Tib) | 240
petabit (Pb) | 1015 | 250 | pebibit (Pib) | 250
exabit (Eb) | 1018 | 260 | exbibit (Eib) | 260
zettabit (Zb) | 1021 | 270 | zebibit (Zib) | 270
yottabit (Yb) | 1024 | 280 | yobibit (Yib) | 280

Eb/s edo Exabit segundoko segundo batean 10 18 bit adierazten du. Datu transferentziaren abiadura adierazten duen unitatea da. Telekomunikazioetan, elektronikan eta informatikan erabiltzen da.

## [aldatu] EB eta Eb ez dira berdinak

Eb-k exabit (10 18 bit) adierazten du aldiz EB-k exabyte (10 18 byte). Halaber, ez da nahastu behar Eb/s edo Exabit segundoko, EB/s edo Exabyte segundokorekin.

Orokorrean esanda, byte segundoko konputagailuaren barruko komunikazioetan gertatzen da, aldiz bit segundoko konputagailutik kanpoko komunikazioetan.

Azalpena: 1024 byte adierazteko informazio unitatea Kibibyte da, bestela irakurri argipena.

## [aldatu] Ikus, gainera

- Megabyte segundoko
- Kilobit segundoko
- Kilobyte segundoko
- MB
- Mb
- byte

"http://eu.wikipedia.org../../../e/x/a/Exabit_segundoko.html"(e)tik eskuratuta

##### Views

- Artikulua
- Eztabaida
- Oraingo berrikuspena

##### Bilatu