Gigabit segundoko - Wikipedia, entziklopedia askea.

# Gigabit segundoko

### Wikipedia(e)tik

Biten multiploak
SI aurrizkia | IEC 60027-2
--- | ---
Izena (Ikurra) | SI Estandarra | Erabilpena informatikan | Izena (Ikurra) | Balioa
kilobit (Kb) | 103 | 210 | kibibit (Kib) | 210
megabit (Mb) | 106 | 220 | mebibit (Mib) | 220
gigabit (Gb) | 109 | 230 | gibibit (Gib) | 230
terabit (Tb) | 1012 | 240 | tebibit (Tib) | 240
petabit (Pb) | 1015 | 250 | pebibit (Pib) | 250
exabit (Eb) | 1018 | 260 | exbibit (Eib) | 260
zettabit (Zb) | 1021 | 270 | zebibit (Zib) | 270
yottabit (Yb) | 1024 | 280 | yobibit (Yib) | 280

Gb/s edo Gigabit segundoko segundo batean mila miloi bat (10 9) bit adierazten du. Datu transferentziaren abiadura adierazten duen unitatea da. Telekomunikazioetan, elektronikan eta informatikan erabiltzen da.

## [aldatu] GB eta Gb ez dira berdinak

Gb-k gigabit (10 9 bit) adierazten du aldiz GB-k megabyte (10 9 byte). Halaber, ez da nahastu behar Gb/s edo Gigabit segundoko, GB/s edo Gigabyte segundokorekin.

Orokorrean esanda, byte segundoko konputagailuaren barruko komunikazioetan gertatzen da, aldiz bit segundoko konputagailutik kanpoko komunikazioetan.

Azalpena: 1024 byte adierazteko informazio unitatea Kibibyte da, bestela irakurri argipena.

## [aldatu] Datu transferentzia adibideak

- Konputagailuko interfazeak (MB/s-tan):

  - PATA 33 – 133 MB/s
  - SATA 150 – 300 MB/s
  - PCI 133 – 533 MB/s

-Konputagailuko osagaien artean (MB/s-tan):

  - Disko gogorretik – RAM memoriara: 30 Mebibyte segundoko (abiadura orientatzailea)
  - RAM memoriatik – PUZ-era: 800 Mebibyte segundoko (abiadura orientatzailea)

- Konputagailutik kanpoko datu transferentzien adibideak (Mb/s-tan eta Kb/s-tan):

  - ADLStik – ADSLra: Megabit 1 segundoko (1 Mb/s = 119 Kibibyte segundoko)
  - Modemtik – modemera: 56 Kbit segundoko (7 Kibibyte segundoko)
  - Sare-txarteletik – sare-txartelera: 100 Mbit segundoko (11,9 Mebibyte segundoko)
  - Wifi sare-txarteletik – beste wifi sare-txartelera: 54 Mbit segundoko (edo 6,4 Mebibyte segundoko)
  - Firewire b-tik disko gogorrera : 800 Mbit segundoko
  - USB 2.0-tik disko gogorrera: 480 Mbit segundoko
  - USB 1.1-tik disko gogorrera: 12 Mbit segundoko

## [aldatu] Ikus, gainera

- Megabyte segundoko
- Kilobit segundoko
- Kilobyte segundoko
- MB
- Mb
- byte

"http://eu.wikipedia.org../../../g/i/g/Gigabit_segundoko.html"(e)tik eskuratuta

Kategoria: Informazio transferentziaren abiadura unitateak

##### Views

- Artikulua
- Eztabaida
- Oraingo berrikuspena

##### Bilatu

##### Beste hizkuntzak

- Español