Irudi:106- Torre Bermeja y Peña Santa desde el camino a Collado Jermoso.JPG - Wikipedia, entziklopedia askea.

# Irudi:106- Torre Bermeja y Peña Santa desde el camino a Collado Jermoso.JPG

### Wikipedia(e)tik

- Irudi
- Irudiaren historia
- Irudiari loturak
- Metadatuak

Size of this preview: 800 × 600 pixel
Image in higher resolution (1280 × 960 pixel, fitxategiaren tamaina: 246 KB, MIME mota: image/jpeg)

| Fitxategi hau Wikimedia Commonsen dago, beste proiektu batzuekin elkarbanatuta. Informazio gehigarria ikusteko, jatorrizko orrialdera jo.

## [edit] Summary

Vista del Macizo Occidental (con Torre Bermeja y Peña Santa) desde el camino a Collado Jermoso. Imagen tomada con una cámara digital BENQ DC E30.

## [edit] Licensing

I, the copyright holder of this work, hereby release it into the public domain. This applies worldwide.

In case this is not legally possible:
I grant anyone the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law.

Afrikaans | Alemannisch | Aragonés | العربية‎ | Български | Català | Česky | Cymraeg | Dansk | Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Esperanto | Euskara | فارسی‎ | Français | Galego | 한국어 | हिन्दी | Hrvatski | Ido | Bahasa Indonesia | Íslenska | Italiano | עברית‎ | Kurdî / كوردي | Latina | Lietuvių | Magyar | Bahasa Melayu | Nederlands | Norsk (bokmål) | Norsk (nynorsk) | 日本語 | Polski | Português | Ripoarish | Română | Русский | Shqip | Slovenčina | Slovenščina | Српски | Svenska | ไทย | Türkçe | Українська | Tiếng Việt | Walon | 简体中文 | 繁體中文 | 粵語 | +/-

## Irudiari loturak

Hurrengo orrialdeek dute fitxategi honetarako lotura:

- Europako Mendiak

## Metadatuak

Fitxategi honek informazio gehigarri dauka, ziurrenik kamera digital edo eskanerrak egiterako momentuan gehitutakoa. Hori dela-eta, jatorrizko fitxategi hori aldatu egin bada, baliteke xehetasun batzuek errealitatearekin bat ez egitea.

Kameraren fabrikatzailea | BenQ
Camera model | DC E30
Orientation | Normal
Bereizmen horizontala | 72 dpi
Bereizmen bertikala | 72 dpi
Erabilitako softwarea | 899Ver1.06B
Fitxategi aldaketaren data eta ordua | 20:32, 1 Martxoa 2004
Y and C positioning | 2
Copyright-aren jabea | Copyright
Exposure time | 1/1179 s (0.0008481764206955)
F Number | f/3
Exposure Program | Normal program
ISO speed rating | 100
Exif bertsioa | 2.2
Datuen sorreraren data eta ordua | 20:32, 1 Martxoa 2004
Digitalizazioaren data eta ordua | 20:32, 1 Martxoa 2004
Shutter speed | 10.203
Irekiera | 3
Distira | 10.8
Exposure bias | 0
Maximum land aperture | 3
Metering mode | CenterWeightedAverage
Light source | Ezezaguna
Flash | 24
Lens focal length | 8.65 mm
Kolore tartea | sRGB
Sensing method | One-chip color area sensor
White Balance | Auto white balance
Asetasuna | Arrunta
Sharpness | Normal
Subject distance range | Ezezaguna

"http://eu.wikipedia.org../../../1/0/6/Irudi%7E106-_Torre_Bermeja_y_Pe%C3%B1a_Santa_desde_el_camino_a_Collado_Jermoso.JPG_6ebe.html"(e)tik eskuratuta

##### Views

- Irudia
- Eztabaida
- Oraingo berrikuspena

##### Bilatu