Fluxu-kontrola - Wikipedia, entziklopedia askea.

# Fluxu-kontrola

### Wikipedia(e)tik

Fluxu-kontrola igorlearen eta hartzailearen transmisio prozesatze abiadura ezberdinak berdintzeko prozedura da. Bestela

## [aldatu] Sarrera

Igorlea eta hartzailea komunikazio batean berdinak ez dira izaten. Demagun, igorlearen konputagailua zerbitzaria dela eta hartzailearena makina arrunt bat. Zerbitzariak memoria buferrak, prozesatze abiadura eta banda-zabalera handiagoak izango ditu. Honela hartzailea ez gainkargatzeko, prozesa dezakeen datu gehiago ez zaio bidali behar. Horretarako datu trafikoa kontrolatzeko prozedurak asmatu dira igorleak hartzaile ez itotzeko.

Fluxu-kontrol tekniken artean stop and wait eta leiho labainkorra daude.

## [aldatu] Transmisio prozesatze abiaduran sartzen diren aldagaiak:

  - Prozesadorearen abiadura
  - Sarrera-irteera buferrak
  - Interfaze txartelak (sare-txartelaren abiadura)
  - Banda-zabalera edo konexio abiadura (ADSL, modem PSTN, modem RDSI, kable-modem, T1, ATM...)

## [aldatu] Ikus, gainera

- Stop and wait
- Leiho labainkor
- Errore-kontrol
- Sare protokolo

## [aldatu] Erreferentziak

- Andrew S. Tanenbaum, Konputagailu-sareak (3. ed 2002), EHU ed.

## [aldatu] Kanpo loturak

- Telekomunikazio Hiztegia euskaraz

- TCP/IP-ri buruzko liburua euskaraz

"http://eu.wikipedia.org../../../f/l/u/Fluxu-kontrola.html"(e)tik eskuratuta

Kategoria: Sare protokoloak

##### Views

- Artikulua
- Eztabaida
- Oraingo berrikuspena

##### Bilatu