بحث تصویر:Blu-ray.pdf - ویکی‌پدیا

# بحث تصویر:Blu-ray.pdf

### از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد.

چگونگی کارکرد دیسک های(BD) Blu-ray

      در سال 1997 تکنولوژی پدیدار شد که توانست صوت و تصویر دیجیتال را به سرتا سر دنیا منتقل کند. این تکنولوژی DVD بود که انقلابی در صنعت سینما بوجود آورد. این صنعت همچنان به دنبال بالا بردن ظرفیت های ذخیره سازی بالاتر اطلاعات است.
      با استفاده از ظرفیت بالای دیسک های Blu-ray توانایی پخش تصاویر دیجیتال با ظرفیت بالا (high-definition video and audio)، تصاویر و عکس های با کیفیت و اطلاعات گوناگون امکان پذیر می باشد.

Blu-ray چیست؟

      هم اکنون DVD های موجود امکان ذخیره سازی 4.7 GB از اطلاعات را دارا می باشند. به عنوان مثال، در حدود ۲ ساعت فیلم با کیفیت استاندارد را می توان برروی آن ذخیره نمود. اما یک فیلم با ظرفیت بالا (high-definition movie) را که دارای تصاویری به مراتب شفاف تر باشد و در گروهی از تلوزیون ها (HD-support) قابل نمایش باشند، نیاز به پنج برابر پهنای باند بیشتر و در همین حدود نیز نیاز به فضای بیشتر جهت ذخیره سازی اطلاعات دارند.

مزیت blu-ray بطور مطلق مربوط به ظرفیت اطلاعاتی است که می تواند در خود جای دهد: • Single-layer Blu-ray disc: 25 GB و یا بیش از دو ساعت فیلم با ظرفیت بالا و یا ۱۳ ساعت فیلم با کیفیت استاندارد را می تواند در خود جای دهد. • Double-layer Blu-ray disc: 50 GB و یا ۴/۵ ساعت فیلم با ظرفیت بالا و یا بیش از ۲۰ ساعت فیلم استاندارد را در خود جای می دهد.

چگونگی نحوه ذخیره و خواندن اطلاعات

      Blu-ray نه تنها دارای ظرفیت به مراتب بیشتری نسبت به DVD می باشد، بلکه دارای ویژگی فعل و انفعالی (interactivity) جدیدی نیز هست. توسط این قابلیت کاربران توانایی ارتباط به اینترنت و دانلود زیرنویس ها و دیگر خصوصیات فیلم را دارا می باشند.
      اطلاعات صوت و تصویر برروی BD درون حفره هایی که pit نامیده می شوند، ذخیره می گردند. این حفره ها شیارهای مارپیچی را تشکیل می دهند که از مرکز دیسک به سمت لبه ها ادامه پیدا می کنند. جهت پخش فیلم و یا اطلاعات ذخیره شده برروی دیسک یک لیزر آنسوی pit را می خواند. جهت ذخیره بیشتر اطلاعات برروی دیسک نیاز به pit های کوچک تر و باریک تر می باشد. جهت خواندن آن نیز نیاز به لیزری دقیقتر می باشد. برخلاف DVD های جاری که در زمان نوشتن و یا خواندن از نور لیزر قرمز استفاده می کنند، در Blu-ray از نور لیزر آبی استفاده می شود (این تکنولوژی نیز به همین دلیل Blu-ray نامیده شده است). لیزر آبی دارای طول موج کمتری (nanometers 405) نسبت به لیزر قرمز (650 nanometers) است. پرتو کوچکتر بیشتر و بهتر متمرکز می شود و قادر خواهد بود تا اطلاعات ذخیره شده در pit های (µm)0.15 microns  را بخواند. این در حدود دو برابر کوچک تر از pit های موجود برروی DVD است. علاوه بر آن Blu-ray درجه شیار ها (Track pitch) را از 0.74 microns به .32 microns تقلیل داده است. در نهایت pit ها، پرتوها و شیارهای کوچکتر مجموعاً این قابلیت را ایجاد نموده اند تا یک دیسک single-layer Blu-ray قادر به ذخیره ۲۵ گیگابایت اطلاعات (معادل ۵ برابر اطلاعات قابل ذخیره برروی (DVD باشد.

      هر Blu-ray دارای ضخامتی برابر با DVD (1.2 millimeters) می باشد اما اطلاعات به دو گونه مختلف برروی DVD و BD ذخیره می شوند. در یک DVD داده ها مابین دو لایه پلی کربنات قرار می گیرند. لایه پلی کربنات در بالای داده ها می تواند منجر به مشکلی بنام birefringence (تجزیه اشعه نوری به دو بخش) شود. اگر این پرتوی نوری به دو قسمت عرضی تقسیم گردند، دیسک قابل خواندن نمی باشد. همچنین اگر سطح DVD کاملاً مسطح نباشند و کاملاً عمودی در زیر پرتو لیزر (Beam) قرار نگیرند، می تواند منجر به اشکالی بنام disc tilt (کجی دیسک) شود.
      نحوه خواندن Blu-ray برخلاف DVD توسط قرار گیری داده ها در بالای ضخامت 1.1 mm لایه پلی کربنات امکان پذیر است. قرارگیری داده ها در قسمت بالا از اشکالاتی مانند birefringence و دیگر مشکلات زمان خواندن جلوگیری می کنند و لایه ذخیره سازی اطلاعات، بسیار به لنز مکانیسم سیستم نزدیکتر می باشد. مشکل disc tilt نیز بصورت مجازی برطرف شده است. زیرا داده ها بسیار نزدیک به سطح دیسک می باشند و یک پوشش سخت که برروی دیسک کشیده شده است از دیسک در برابر خراشیدگی و آثار انگشت محافظت می کند.

      Blu-ray از سرعت انتقال اطلاعات بالاتری (36 Mbps) نسبت به DVD (10 Mbps) برخوردار است. ذخیره کلی اطلاعات برروی یک دیسک Blu-ray حدوداً یک و نیم ساعت طول می کشد.

Blu-ray و دیگر فرمت های دیسک

      آیا براستی BD جای DVD را خواهد گرفت؟ تولیدکنندگان آن امیدوارند که چنین اتفاقی رخ دهد. در خلال این زمان شرکت هایی مانند JVC محصولات Blu-ray/DVD combo disc را عرضه کرده اند که علاوه بر پخش Blu-ray توانایی پخش فرمت دیگری را نیز داشته باشند.
      نسخه های حرفه ای مختلفی از تکنولوژی لیزر آبی وجود دارند. شرکت Sony ابزارهای XDCAM و ProData خود را که برای رادیو تلوزیون و سیستم های حرفه ای صوت تصویر استدیو ها طراحی کرده است را مبتنی بر لیزر آبی قرار داده است.

• BD-ROM (read-only) - for pre-recorded content • BD-R (recordable) - for PC data storage • BD-RW (rewritable) - for PC data storage • BD-RE (rewritable) - for HDTV recording

برگرفته از «http://fa.wikipedia.org../../../b/l/u/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%7EBlu-ray.pdf_170c.html»

##### Views

- تصویر
- بحث
- نسخهٔ فعلی

##### جستجو