Image:100 0244.JPG - Wikipedia

# Image:100 0244.JPG

### Na Galipedia, a wikipedia en galego.

- Image
- Historial da imaxe
- Ligazóns de imaxe
- Metadatos

Tamaño desta presentación da imaxe: 800 × 594 píxeles
Imaxe na máxima resolución (2080 × 1544 píxeles, tamaño do ficheiro: 643 KB, tipo MIME: image/jpeg)

## [editar] Licenza

Autorízase copiar, distribuír e/ou modificar este documento baixo os termos da licenza de documentación libre GNU, versión 1.2 ou calquera outra que posteriormente publique a Free Software Foundation (Fundación do Software Libre); sen seccións invariantes, nin textos de portada ou contraportada.

Deutsch - English - Español - Français - Portugués - http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "Text of the GNU Free Documentation License".

## Historial da imaxe

Lenda: (actual) = esta é a imaxe actual, (borrar) = borrar esta versión vella, (rev) = voltar a esta versión vella.
Prema na data para ver as imaxes cargadas nesa data..

- (borrar) (actual) 17:06, 14 abril 2006 . . Xelo2004 (Talk | contribucións) . . 2080×1544 (658,146 bytes)

- Editar este ficheiro cunha aplicación externa

  Vexa as seguintes instrucións (en inglés) para máis información.

## Ligazóns de imaxe

As seguintes páxinas ligan con esta imaxe:

- Galería de imaxes de Lugo zona 3

## Metadatos

Este ficheiro contén información adicional, probablemente engadidos pola cámara dixital ou polo escáner usado para creala ou dixitalizala. Se o ficheiro orixinal foi modificado, pode que algúns detalles non se reflictan na imaxe modificada.

Fabricante da cámara | EASTMAN KODAK COMPANY
Modelo de Cámara | KODAK EASYSHARE CX7300 DIGITAL CAMERA
Orientación | Normal
Resolución horizontal | 230 dpi
Resolución vertical | 230 dpi
Software utilizado | Version 1.0000
Y and C positioning | 2
Tempo de exposición | 511/200000 seg. (0.002555)
Número f | f/4.5
Programa de exposición | Programa normal
Relación da velocidade ISO | 100
Versión Exif | 2.2
Data e hora de xeración do ficheiro | 13:54, 14 febreiro 2005
Data e hora de dixitalización | 13:54, 14 febreiro 2005
Modo de compresión de imaxe | 1.63
Velocidade de obturación electrónica | 8.61
Apertura | 4.33
Corrección da exposición | 0
Maximum land aperture | 4.33
Modo de medida da exposición | Ponderado no centro
Flash | 24
Lonxitude focal | 5.9 mm
Espazo de cor | sRGB
Índice de exposición | 100
Tipo de sensor | One-chip color area sensor
Procesamento da imaxe personalizado | Procesamento normal
Modo de exposición | Exposición automática
Balance de brancos | Balance de brancos automático
Valor do zoom dixital | 0
Lonxitude focal na película de 35 mm | 37
Scene capture type | Estándar
Contraste | Normal
Saturación | Normal
Nitidez | Normal
Subject distance range | Descoñecida

Traído desde "http://gl.wikipedia.org../../../1/0/0/Image%7E100_0244.JPG_42f7.html"

Categoría: Imaxes GFDL

##### Views

- Imaxe
- Discusión
- Revisión actual

##### Procura