Image:100 0285.JPG - Wikipedia

# Image:100 0285.JPG

### Na Galipedia, a wikipedia en galego.

- Image
- Historial da imaxe
- Ligazóns de imaxe
- Metadatos

Tamaño desta presentación da imaxe: 800 × 594 píxeles
Imaxe na máxima resolución (2080 × 1544 píxeles, tamaño do ficheiro: 709 KB, tipo MIME: image/jpeg)

## Historial da imaxe

Lenda: (actual) = esta é a imaxe actual, (borrar) = borrar esta versión vella, (rev) = voltar a esta versión vella.
Prema na data para ver as imaxes cargadas nesa data..

- (borrar) (actual) 16:26, 15 febreiro 2005 . . Xelo2004 (Talk | contribucións) . . 2080×1544 (725,992 bytes)

- Editar este ficheiro cunha aplicación externa

  Vexa as seguintes instrucións (en inglés) para máis información.

## Ligazóns de imaxe

As seguintes páxinas ligan con esta imaxe:

- O Parque de Rosalía de Castro
- Galería de imaxes de Lugo zona 3

## Metadatos

Este ficheiro contén información adicional, probablemente engadidos pola cámara dixital ou polo escáner usado para creala ou dixitalizala. Se o ficheiro orixinal foi modificado, pode que algúns detalles non se reflictan na imaxe modificada.

Fabricante da cámara | EASTMAN KODAK COMPANY
Modelo de Cámara | KODAK EASYSHARE CX7300 DIGITAL CAMERA
Orientación | Normal
Resolución horizontal | 230 dpi
Resolución vertical | 230 dpi
Software utilizado | Version 1.0000
Y and C positioning | 2
Tempo de exposición | 1377/500000 seg. (0.002754)
Número f | f/4.5
Programa de exposición | Programa normal
Relación da velocidade ISO | 100
Versión Exif | 2.2
Data e hora de xeración do ficheiro | 14:19, 14 febreiro 2005
Data e hora de dixitalización | 14:19, 14 febreiro 2005
Modo de compresión de imaxe | 1.8
Velocidade de obturación electrónica | 8.5
Apertura | 4.33
Corrección da exposición | 0
Maximum land aperture | 4.33
Modo de medida da exposición | Ponderado no centro
Flash | 24
Lonxitude focal | 5.9 mm
Espazo de cor | sRGB
Índice de exposición | 100
Tipo de sensor | One-chip color area sensor
Procesamento da imaxe personalizado | Procesamento normal
Modo de exposición | Exposición automática
Balance de brancos | Balance de brancos automático
Valor do zoom dixital | 0
Lonxitude focal na película de 35 mm | 37
Scene capture type | Estándar
Contraste | Normal
Saturación | Normal
Nitidez | Normal
Subject distance range | Descoñecida

Traído desde "http://gl.wikipedia.org../../../1/0/0/Image%7E100_0285.JPG_2944.html"

Categoría: Imaxes GFDL

##### Views

- Imaxe
- Discusión
- Revisión actual

##### Procura