Image:Ascensorcanton.jpg - Wikipedia

# Image:Ascensorcanton.jpg

### Na Galipedia, a wikipedia en galego.

- Image
- Historial da imaxe
- Ligazóns de imaxe
- Metadatos

Non se dispón de resolución máis grande.

Ascensorcanton.jpg‎ (300 × 400 píxeles, tamaño do ficheiro: 16 KB, tipo MIME: image/jpeg)

## [editar] Resumo

Ascensor interior da Torre dos Moreno, Ribadeo. Tomada por user:Agremon

## [editar] Licenza

Este ficheiro está baixo a licenza de Creative Commons
«Recoñecemento-CompartirIgual 2.1 España»

This file is licensed under the Creative Commons
"Attribution-ShareAlike 2.1 Spain" Licence

## Historial da imaxe

Lenda: (actual) = esta é a imaxe actual, (borrar) = borrar esta versión vella, (rev) = voltar a esta versión vella.
Prema na data para ver as imaxes cargadas nesa data..

- (borrar) (actual) 21:30, 18 febreiro 2006 . . Agremon (Talk | contribucións) . . 300×400 (16,246 bytes) (Ascensor interior da Torre dos Moreno, Ribadeo. Tomada por user:Agremon)

- Editar este ficheiro cunha aplicación externa

  Vexa as seguintes instrucións (en inglés) para máis información.

## Ligazóns de imaxe

As seguintes páxinas ligan con esta imaxe:

- Torre dos Moreno
- Image:Ascensorcanton.jpg

## Metadatos

Este ficheiro contén información adicional, probablemente engadidos pola cámara dixital ou polo escáner usado para creala ou dixitalizala. Se o ficheiro orixinal foi modificado, pode que algúns detalles non se reflictan na imaxe modificada.

Título da imaxe | 4.0M DigitalCAM
Fabricante da cámara | VQ
Modelo de Cámara | 4.0M DigitalCAM
Orientación | Normal
Resolución horizontal | 72 dpi
Resolución vertical | 72 dpi
Software utilizado | Ver 00.45
Data e hora de modificación do ficheiro | 17:24, 6 agosto 2005
Y and C positioning | 2
Procesamento da imaxe personalizado | Procesamento normal
Modo de exposición | Exposición manual
Balance de brancos | Balance de brancos manual
Valor do zoom dixital | 1
Lonxitude focal na película de 35 mm | 0
Scene capture type | Estándar
Contraste | Normal
Saturación | Normal
Nitidez | Normal
Subject distance range | Descoñecida
Tempo de exposición | 1/4 seg. (0.25)
Número f | f/2.9
Programa de exposición | Programa normal
Relación da velocidade ISO | 70
Versión Exif | 2.2
Data e hora de xeración do ficheiro | 17:24, 6 agosto 2005
Data e hora de dixitalización | 17:24, 6 agosto 2005
Modo de compresión de imaxe | 2.8902257023828
Brillo | 1.008
Corrección da exposición | 0
Maximum land aperture | 3.169
Modo de medida da exposición | Pattern
Fonte da luz | Descoñecida
Flash | 0
Lonxitude focal | 5.8 mm
Espazo de cor | sRGB

Traído desde "http://gl.wikipedia.org../../../a/s/c/Image%7EAscensorcanton.jpg_862d.html"

Categoría: CC-BY-SA-2.1-ES

##### Views

- Imaxe
- Discusión
- Revisión actual

##### Procura