# Električni otpor

### Izvor: Wikipedija

Električni otpor (znak: R) – fizikalna veličina kojom se izražava omjer napona i jakosti električne struje, što je za mnoge materijale stalna vrijednost (Ohmov zakon). Mjerna jedinica u Međunarodnom sustavu (SI) je om. Za fizičko ostvarivanje određene vrijednosti otpora u elektrotehnici i elektronici koriste se otpornici.

## [uredi] Otpor vodiča

Otpor vodiča stalnog poprečnog presjeka proporcionalan je njegovoj duljini (l), obrnuto proporcionalan površini presjeka (S), a specifični otpor (ρ) ovisi o materijalu:

Željezo kao vodič nije dovoljno dobro jer je njegov otpor oko 7 puta veći od otpora bakrenog vodiča potpuno istih dimenzija. Kod čistih metala (bakar, aluminij, zlato, srebro, itd.) otpor raste s porastom temperature. Kod nekih legura proizvedenih za izradu otpornika, kao što su manganin i konstantan otpor se ne mijenja s temperaturom. Kod koristimo ugljen, njegov otpor čak i pada kada ga zagrijavamo.

Dobavljeno iz "http://hr.wikipedia.org../../../e/l/e/Elektri%C4%8Dni_otpor.html"

Kategorije: Fizikalne veličine | Elektrotehnika

##### Views

- Članak
- Razgovor
- Trenutna inačica

##### Traži

##### Drugi jezici

- Български
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- English
- Esperanto
- Español
- Suomi
- Français
- עברית
- Magyar
- Bahasa Indonesia
- Ido
- Italiano
- 日本語
- 한국어
- Nederlands
- ‪Norsk (nynorsk)‬
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski
- Português
- Română
- Русский
- Srpskohrvatski / Српскохрватски
- Slovenščina
- Svenska
- ไทย
- Türkçe
- Tiếng Việt
- 中文