# CGA

### Izvor: Wikipedija

'''Cijela CGA 16-bojna paleta'''
0 — crna #000000 | 8 — (tamno) siva #555555
1 — plava #0000AA | 9 — svijetlo plava #5555FF
2 — zelena #00AA00 | 10 — svijetla zelena #55FF55
3 — cijan #00AAAA | 11 — svijetla cijan #55FFFF
4 — crvena #AA0000 | 12 — svijetla crvena #FF5555
5 — magenta #AA00AA | 13 — svijetla magenta #FF55FF
6 — smeđa #AA5500 | 14 — žuta #FFFF55
7 — bijela (svijetla siva) #AAAAAA | 15 — svijetla bijela #FFFFFF

Color Graphics Adapter (CGA), je predstavljen 1981, bio je IBM-ova prva kolorna grafička kartica (ispočetka prodana pod imenom "Color/Graphics Monitor Adapter"), i prvi računalni standarni zaslon u boji za IBM PC.

Kada je IBM predstavio svoj PC 1981, CGA standard, iako predstavljen u isto vrijeme, je bio korišten relativno malo ispočetka. Veći dio ljudi kupili su PC za poslovni računalnu obradu. Za gaming, ostala računala su bila dosta popularnija; i u to vrijeme grafika u boji je bile smatrana da ima malo više nego samo vrijednost igračke. Stoga, većina PC kupaca odlučivali su se za jeftinije samo tekstualno MDA (monokromatski zaslonski adapter) umjesto CGA.

1982 došlo je do predstavljanja Hercules grafičke kartice, koja je nudila samo monochromatsku grafiku u većoj rezoluciji od CGA kartica i bila je bolje kompatibilna sa MDA, dodatno potkopavaći CGA kartice u tržišnom udijelu. Stvari su se promijenile 1984 kada je IBM predstavio PC AT i Enhanced Graphics Adapter (EGA). Uz ovaj potez, cijena starijih CGA kartica značajno se smanjila; postale su sada atraktivne manje koštajuće solucije i je uskoro je bilo adoptirano od strane nekih novih PC klonirajućih tvrtka također. Razina unosa ne AT PC-a sa CGA grafici prodane su vrlo dobro tijekom slijedećih nekoliko godina, i otuda bilo je mnogo igara koji su izašla za takve sustave, unatoč njihovim ograničenjima. CGA-ova popularnost počela je slabiti nako što je VGA postao IBM-ova high-level solucija i EGA je postala unosno razinalna solucija 1987.

Standardna IBM CGA grafička kartica je bila opremljena sa 16 kilobajta video memorije. CGA kartica mogučava i sadrži nekoliko grafičkih i tekstualnih modova Najveća rezolucija je bila 640×200, i najveći raspon boja podržan je bio 4-bit (16 boja). Najbolji poznat mod, korišten u većini CGA igra, prikazivalo je 4-bojnu grafiku na rezoluciju od 320×200.

Dok 4-bojni zaslon je općenito smatran limit za grafike na CGA-u, postojali su nekoliko načina (neki službeni, a neki ne) da se prikaže više boja.

Dobavljeno iz "http://hr.wikipedia.org../../../c/g/a/CGA_d444.html"

Kategorija: Računarstvo

##### Views

- Članak
- Razgovor
- Trenutna inačica

##### Traži

##### Drugi jezici

- Bosanski
- Česky
- Deutsch
- English
- Español
- Suomi
- Français
- Galego
- Magyar
- Bahasa Indonesia
- 日本語
- Nederlands
- Polski
- Português
- Русский
- Svenska
- 中文