# Grafička kartica

### Izvor: Wikipedija

Grafička kartica je podsustav u računalu koji služi za prikazivanje slike na zaslonu. Ona je zaslužna za ono što vidimo na zaslonu, bio to tekst, program ili igra. No, kako bi grafička kartica funkcionirala potrebno je instalirati odgovarajući upravljački program (eng. driver) koji dolazi na mediju za pripadnu grafičku karticu (obično na CD-u), ali se može naći i na Internetu.

Grafička kartica može biti integrirana na matičnoj ploči ili dolazi kao zaseban dio. Povezana je računalom putem sabirnice. Svaka kartica na sebi ima procesor, solidnu količinu memorije važnu za igranje te još neke elemente. Grafička kartica može imati jedan ili više izlaza. Većina novih grafičkih kartica ima 3 izlaza:

- DVI za LCD
- VGA za običan CRT zaslon
- TV izlaz

Grafičke kartice koje se spajaju na matičnu ploču dolaze u nekoliko standarda i ona ovisi o sabirnici koju koristi:

- ISA
- PCI
- AGP
- PCI-E

PCI-E (koji se pojavljuje krajem 2004. je trenutno najkorišteniji, dok su ISA i PCI, a sada već i AGP zastarjeli i već se teže mogu naći na tržištu.

## [uredi] Način rada

Moderne grafičke kartice su opremljene snažnim grafičkim procesorima koji svojom procesorskom snagom i brojem tranzistora gotovo nadmašuju glavne procesore. Ciklusi se troše na što realnije prikazivanje 3D scena, sa što većim brojem poligona i boja. Grafičke kartice su od velike važnosti velikim igračima, a tada im je jako važna memorija na grafičkoj kartici koja se kreće od 64MB, preko solidnih 128 MB, 256 MB, 512 MB, dok trenutno najjača grafička kartica na svijetu nVidia GeForce 8800 GTX dolazi sa čak 768 MB memorije. Sve kartice imaju određen broj "pipline-a" to jest izlaznih napona koji kontroliraju vašu sliku (vidi "Ekran"). U nove tehnologije možemo uvrstiti i vertex sheadere koji su došli i do začuđujučih 3.0 tj. prikazuju u jednom pixelu do 8 boja. Naravno izmjena podataka je relativno spora te je trebao novi driver za takvu vrstu brzine stoga je tvrtka Microsoft producirala softwear koji to potpomaže zvan "DirectX". Te kako su kartice postale "jače" te kako su aplikacije tražile veče resurse tako se i DirectX razvijao od 1.0 preko 2,3,4,5,6,7.0 te 8.0 da bi naposljetku prešao preko 9.0, 9.0b, 9.0c, te nakraju došao do 10.0 (8800 GTX te GTS kartice)

## [uredi] Vanjske poveznice

Vanjske poveznice najpoznatijih proizvođača čipova i oprema za grafičke kartice:

http://www.nvidia.com/

http://www.ati.com/

http://www.asus.com/

http://www.gigabyte.com.tw/

http://www.gecube.com/

http://www.club-3d.com/

http://www.gainward.com/

Dobavljeno iz "http://hr.wikipedia.org../../../g/r/a/Grafi%C4%8Dka_kartica.html"

Kategorija: Hardver

##### Views

- Članak
- Razgovor
- Trenutna inačica

##### Traži

##### Drugi jezici

- Bosanski
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- English
- Esperanto
- Español
- فارسی
- Suomi
- Français
- עברית
- Magyar
- Italiano
- 日本語
- Lietuvių
- Nederlands
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski
- Português
- Русский
- Simple English
- Slovenčina
- Slovenščina
- Српски / Srpski
- Svenska
- ไทย
- Türkçe
- Vèneto
- 中文