# Credo EC 11

### A Wikipédiából, a szabad lexikonból.

A CREDO EC11 a CREDO autóbusz-típuscsalád tagja.

## [szerkesztés] A jármű kialakítása

Önhordó karosszéria, a kocsiszekrény teljes egészében zárt keresztmetszetű acélprofilokból hegesztett. A korróziónak fokozottan kitett szerkezetek (emelési pontok, lépcsők, csomagtér rácsozat, kerékjárati dobok környezete…) rozsdamentes acélból készülnek. Külső burkolat: Cink bevonatos, lakkozott, feszített acéllemez, a vázhoz ragasztással és ponthegesztéssel rögzítve. Tetőlemez és tetősarok egybe integrált, a tető hosszában egy darabból álló, üvegszál erősítésű poliészter műanyag. A tető és oldalfalak hő- és hangszigetelő réteggel vannak ellátva, belső borításuk géppel tisztítható, vandálálló. A padlóburkolat és lépcsők borítása Grabiol típusú csúszásmentes műanyagpadló (az alsó lépcsőfok alumínium lemezzel borított).

CREDO EC11 Orosházán.jpg

## [szerkesztés] Műszaki adatai

- Hosszúság: 10,67 m
- Szélesség: 2,5 m
- Magasság: 3,1 m
- Tengelytávolság: 5,6 m
- Befogadóképesség: 79-91 fő
- Csomagtér: 4,15 m3

## [szerkesztés] Külső hivatkozások

- A Kravtex honlapja

Credo autóbuszok
BC 9,5 | BC 11 | EC 11 | IC 9,5 | IC 11 | LC 9,5 | LC 9,5H | LC 11H | EC 12 | BN 12 | IC 12 | BN 18

A lap eredeti címe "http://hu.wikipedia.org../../../c/r/e/Credo_EC_11_0c2e.html"

Kategóriák: Autóbuszok | Magyarország közlekedése

##### Views

- Szócikk
- Vitalap
- Aktuális változat

##### Keresés