# Brinell-keménység

### A Wikipédiából, a szabad lexikonból.

A Brinell-keménység méri a fémek ellenállását egy acélgolyó bemélyedésekor, amit egy megadott erővel préselünk a vizsgálandó fém felületére. Az eljárást a svéd Johan August Brinell mérnök vezette be 1900-ban, az acél hőkezelésén dolgozva és mint szabvány 1924-ben jelent meg.

## [szerkesztés] Az eljárás

Az eredeti szabvány szerint egy 10 mm átmérőjű edzett acél golyót 3000 kilogrammsúly vagyis 29 kilo-Newton erővel préselnek a tárgy felületére, majd megmérik a tárgy felületén hagyott bemélyedés átmérőjét. A kapott eredménnyel kiszámítják a Brinell-keménységet: ahol:

- BHN Brinell-keménység, az angol Brinell Hardness Number rövidítése
- P a golyóra ható erő, kilogrammsúlyban
- D a golyó átmérője, milliméterben
- d a golyó által hagyott nyom átmérője, milliméterben

A kapott érték dimenziója egy nyomás (erő törve felszínnel), aminek a mértékegysége Pascal. Az erő ebben az esetben az, amivel a golyót préseljük (kilogrammsúly), a felület pedig az érintkezési felület a golyó bemélyedése után (mm²), így a mértékegység kgf/mm². A kémiai elemek oldalain, a táblázatban a Brinell-keménység megapascal-ban (MPa) van megadva (az erő newtonban, a felszín négyzetméterben kifejezve).

## [szerkesztés] Jelölés

A BHN jelölés (rövidebben HB) a fent leírt körülményekre (golyó típusa, átmérője, erő nagysága) érvényes. Eredetileg az acél típusok meghatározására volt bevezetve, de később különböző anyagoknak is mérték a Brinell-keménységét (keményebbeknek is, de sokkal puhábbaknak is). A nagyon kemény anyagoknál az edzett acél golyó helyett, volfrámkarbid golyót használnak. A puhább anyagoknál az erő kisebb a standard 3000 kilogrammsúlynál. Ezért kiegészített jelöléssel találkozhatunk:

- HB – standard körülmények
- HBS – az S az angol steel (acél) rövidítése – edzett acél golyót használtak
- HBS10/100 – 10 a golyó átmérője, milliméterben; 100 az erő kilogrammsúlyban
- HBW10/3000 -W a golyó volfrámkarbid, 10 mm átmérőjű és 3000 kilogrammsúly az erő

## [szerkesztés] Példák

Anyag | Brinell-keménység
Puhafa (fenyő) | 1,6 HBS10/100
Keményfa | 2,6 – 7,0 HBS10/100
Alumínium | 15 HB
Réz | 35 HB
Lágyacél | 120 HB
Rozsdamentes acél | 250 HB
Üveg | 550 HB
Edzett szerszámacél | 650 – 700 HB

## [szerkesztés] Szabványok

- EN ISO 6506-1
- EN ISO 6506-2
- EN ISO 6506-3
- ASTM E10

## [szerkesztés] Forrás

(Francia és angol változat)

A lap eredeti címe "http://hu.wikipedia.org../../../b/r/i/Brinell-kem%C3%A9nys%C3%A9g.html"

Kategória: Szervetlen kémia

##### Views

- Szócikk
- Vitalap
- Aktuális változat

##### Keresés

##### Más nyelveken

- English
- Deutsch
- Eesti
- Français
- עברית
- Nederlands
- Polski
- Русский
- Slovenščina
- ไทย
- 中文