# Cro-mo

### A Wikipédiából, a szabad lexikonból.

A Cro-mo (Cromoly) a króm-molibdén (chromium-molybdenum) fémötvözet nevének rövidítése, főleg kerékpárvázak és versenyautó-bukókeretek alapanyagaként terjedt el.

Az acélnál könnyebb, azonban igen tartós és ellenálló, rugalmas ötvözet. Könnyen hegeszthető, ezáltal a Cromoly vázak jóval tartósabbak és ellenállóbbak, mint a hagyományos (1002) acél vázak. 4130-as acélként is ismeretes.

Ötvöző anyagok aránya:

- 0,28-0,33% szén
- 0,4-0,6% mangán
- 0,8-1,1% króm
- 0,15-0,25% molibdén
- 0,04% foszfor
- 0,04% kén
- 0,2-0,35% szilícium

A lap eredeti címe "http://hu.wikipedia.org../../../c/r/o/Cro-mo.html"

Kategória: Sporteszközök és -felszerelések

##### Views

- Szócikk
- Vitalap
- Aktuális változat

##### Keresés

##### Más nyelveken

- English
- Nederlands