# Berkas:Asl prosper 3.jpg

### Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.

- Berkas
- Versi terdahulu
- Pranala
- Metadata

Ukuran pratayang ini: 800 × 534 piksel
Berkas dengan resolusi yang lebih tinggi (1568 × 1046 piksel, ukuran berkas: 355 KB, tipe MIME: image/jpeg)

## [sunting] Ringkasan

Kapal Tunda ASL Prosper III yang memiliki kemampuan untuk memadamkan kebakaran, serta dilengkapi pula dengan peralatan perlindugan terhadap lingkungan.

## [sunting] Jenis lisensi

Saya, pembuat karya ini, dengan ini menerbitkannya di bawah lisensi:
| Diizinkan untuk mengkopi, menyebarkan dan/atau mengubah dokumen ini di bawah syarat-syarat Lisensi Dokumentasi Bebas GNU, Versi 1.2 atau lebih baru yang diterbitkan oleh Free Software Foundation; tanpa Bagian Invarian, tanpa Teks Sampul-Depan, dan tanpa Teks Sampul-Belakang
Harus sesuai dengan ketentuan dalam bagian penyangkalan.

## Versi terdahulu

Klik suatu tanggal untuk melihat versi berkas pada tanggal tersebut.
Keterangan: (skr) = ini adalah berkas yang sekarang, (hps) = hapus versi lama ini, (kbl) = kembalikan ke versi lama ini.

- (hps) (skr) 08:16, 17 Juni 2006 . . Aday (Pembicaraan | kontribusi) . . 1568×1046 (363.017 bita) (Kapal Tunda ASL Prosper III yang memiliki kemampuan untuk memadamkan kebakaran, serta dilengkapi pula dengan peralatan perlindugan terhadap lingkungan.)

- Sunting berkas ini dengan aplikasi luar

  Lihat instruksi pengaturan untuk informasi lebih lanjut.

## Pranala

Halaman-halaman berikut memiliki pranala ke berkas ini:

- Kapal tunda

## Metadata

Berkas ini mengandung informasi tambahan yang mungkin ditambahkan oleh kamera digital atau pemindai yang digunakan untuk membuat atau mendigitalisasi berkas. Jika berkas ini telah mengalami modifikasi, detil yang ada mungkin tidak secara penuh merefleksikan informasi dari gambar yang sudah dimodifikasi ini.

Produsen kamera | FUJIFILM
Model kamera | FinePix F601 ZOOM
Orientasi | Normal
Resolusi horizontal | 72 dpi
Resolusi vertikal | 72 dpi
Perangkat lunak | ACD Systems Digital Imaging
Tanggal dan waktu perubahan berkas | 16:15, 17 Juni 2006
Penempatan Y dan C | 1
Waktu pajanan | 1/400 detik (0.0025)
Nilai F | f/8
Program pajanan | Program normal
Rating kecepatan ISO | 200
Versi Exif | 2.2
Tanggal dan waktu pembuatan data | 12:56, 1 September 2004
Tanggal dan waktu digitalisasi | 12:56, 1 September 2004
Mode kompresi gambar | 3.2
Kecepatan rana | 8.6
Bukaan | 6
Kecerahan | 8.69
Bias pajanan | 0
Bukaan tanah maksimum | 3
Mode pengukuran | Pola
Sumber cahaya | Tak diketahui
Kilas | 16
Jarak fokus lensa | 15.3 mm
Subdetik DateTime | 640
Ruang warna | sRGB
Resolusi bidang fokus X | 3704
Resolusi bidang fokus Y | 3704
Unit resolusi bidang fokus | 3
Metode penginderaan | Sensor area warna satu keping
Mode pajanan | Pajanan otomatis
Keseimbangan putih | Keseimbangan putih otomatis
Tipe penangkapan | Standar
Ketajaman | 3
Jarak subjek | Tak diketahui

Diperoleh dari "http://id.wikipedia.org../../../a/s/l/Berkas%7EAsl_prosper_3.jpg_1e07.html"

Kategori: Gambar berlisensi bebas (GFDL)

##### Views

- Berkas
- Pembicaraan
- Revisi sekarang

##### Cari