# Berkas:AKROMAIM.jpg

### Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.

- Berkas
- Versi terdahulu
- Pranala
- Metadata

Tak tersedia resolusi yang lebih tinggi.

AKROMAIM.jpg‎ (635 × 238 piksel, ukuran berkas: 96 KB, tipe MIME: image/jpeg)

| Berkas ini berasal dari Wikimedia Commons. Berikut ini adalah deskripsi berkas dari halaman deskripsi di sana.

Description | Romanian Guarda AIM reconstructed on a Nodakspud US-made receiver. Visible are the forward handgrip and the distinguishing black-painted stripe around the buttstock.
Source | http://en.wikipedia.org/wiki/Image:AKROMAIM.jpg
Date | 20.04.2006
Author | en:User:CynicalMe
Permission | GNU FDL & CC-BY-SA-2.5

| CynicalMe, the creator of this work, hereby grants permission to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License."

Template:Cc-by-sa-2.5-user

## Pranala

Halaman-halaman berikut memiliki pranala ke berkas ini:

- AK-47

## Metadata

Berkas ini mengandung informasi tambahan yang mungkin ditambahkan oleh kamera digital atau pemindai yang digunakan untuk membuat atau mendigitalisasi berkas. Jika berkas ini telah mengalami modifikasi, detil yang ada mungkin tidak secara penuh merefleksikan informasi dari gambar yang sudah dimodifikasi ini.

Produsen kamera | SONY
Model kamera | CYBERSHOT
Orientasi | Normal
Resolusi horizontal | 72 dpi
Resolusi vertikal | 72 dpi
Perangkat lunak | Adobe Photoshop CS2 Windows
Tanggal dan waktu perubahan berkas | 14:35, 11 Juni 2006
Penempatan Y dan C | 2
Waktu pajanan | 1/50 detik (0.02)
Nilai F | f/2
Program pajanan | Program normal
Rating kecepatan ISO | 250
Versi Exif | 2.2
Tanggal dan waktu pembuatan data | 22:42, 20 April 2006
Tanggal dan waktu digitalisasi | 22:42, 20 April 2006
Mode kompresi gambar | 2
Bias pajanan | 0
Bukaan tanah maksimum | 2.0625
Mode pengukuran | Pola
Sumber cahaya | Tak diketahui
Kilas | 79
Jarak fokus lensa | 11 mm
Ruang warna | sRGB
Proses buatan gambar | Proses normal
Mode pajanan | Pajanan otomatis
Keseimbangan putih | Keseimbangan putih otomatis
Tipe penangkapan | Standar

Diperoleh dari "http://id.wikipedia.org../../../a/k/r/Berkas%7EAKROMAIM.jpg_2e61.html"

##### Views

- Berkas
- Pembicaraan
- Revisi sekarang

##### Cari