# Berkas:Arduino avr atmega8-2.jpg

### Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.

- Berkas
- Versi terdahulu
- Pranala
- Metadata

Ukuran pratayang ini: 800 × 600 piksel
Berkas dengan resolusi yang lebih tinggi (2560 × 1920 piksel, ukuran berkas: 470 KB, tipe MIME: image/jpeg)

| Berkas ini berasal dari Wikimedia Commons. Berikut ini adalah deskripsi berkas dari halaman deskripsi di sana.

## [edit] Beschreibung

Description | An Atmel AVR ATMega8-16PU microcontroller on the Arduino NG board from arduino.cc.
Source | Own work
Date | 03.03.2006
Author | DustyDingo
Permission | PD (see below)
Other versions | Image:Arduino_avr_atmega8-1.jpg

## [edit] Licensing

| I, the copyright holder of this work, hereby release it into the public domain. This applies worldwide. In case this is not legally possible: I grant anyone the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law.

Afrikaans | Alemannisch | Aragonés | العربية‎ | Български | Català | Česky | Cymraeg | Dansk | Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Esperanto | Euskara | فارسی‎ | Français | Galego | 한국어 | हिन्दी | Hrvatski | Ido | Bahasa Indonesia | Íslenska | Italiano | עברית‎ | Kurdî / كوردي | Latina | Lietuvių | Magyar | Bahasa Melayu | Nederlands | Norsk (bokmål) | Norsk (nynorsk) | 日本語 | Polski | Português | Ripoarish | Română | Русский | Shqip | Slovenčina | Slovenščina | Српски | Svenska | ไทย | Türkçe | Українська | Tiếng Việt | Walon | 简体中文 | 繁體中文 | 粵語 | +/-

## Pranala

Halaman-halaman berikut memiliki pranala ke berkas ini:

- Pengendali mikro

## Metadata

Berkas ini mengandung informasi tambahan yang mungkin ditambahkan oleh kamera digital atau pemindai yang digunakan untuk membuat atau mendigitalisasi berkas. Jika berkas ini telah mengalami modifikasi, detil yang ada mungkin tidak secara penuh merefleksikan informasi dari gambar yang sudah dimodifikasi ini.

Judul gambar | <Digimax S500 / Kenox S500 / Digimax Cyber 530>
Produsen kamera | Samsung Techwin
Model kamera | <Digimax S500 / Kenox S500 / Digimax Cyber 530>
Orientasi | Normal
Resolusi horizontal | 96 dpi
Resolusi vertikal | 96 dpi
Perangkat lunak | 611161
Tanggal dan waktu perubahan berkas | 14:26, 2 Januari 2006
Penempatan Y dan C | 2
Pemilik hak cipta | COPYRIGHT, 2006
Waktu pajanan | 1/60 detik (0.016666666666667)
Nilai F | f/2.8
Program pajanan | Program normal
Rating kecepatan ISO | 50
Versi Exif | 2.2
Tanggal dan waktu pembuatan data | 14:26, 2 Januari 2006
Tanggal dan waktu digitalisasi | 14:26, 2 Januari 2006
Mode kompresi gambar | 3.6395572916667
Kecepatan rana | 6
Bukaan | 2.97
Bias pajanan | 0
Bukaan tanah maksimum | 2.97
Mode pengukuran | Pola
Sumber cahaya | Tak diketahui
Kilas | 16
Jarak fokus lensa | 5.8 mm
Ruang warna | sRGB
Berkas audio yang berhubungan | RelatedSound
Indeks pajanan | 1
Metode penginderaan | Sensor area warna satu keping
Mode pajanan | Pajanan otomatis
Keseimbangan putih | Keseimbangan putih otomatis
Rasio pembesaran digital | 1
Panjang fokus pada fil 35 mm | 35
Tipe penangkapan | Standar
Saturasi | Normal
Ketajaman | Normal

Diperoleh dari "http://id.wikipedia.org../../../a/r/d/Berkas%7EArduino_avr_atmega8-2.jpg_e956.html"

##### Views

- Berkas
- Pembicaraan
- Revisi sekarang

##### Cari