# 802.11b

### Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.

IEEE 802.11b merupakan pengembangan dari standar IEEE 802.11 yang asli, yang bertujuan untuk meningkatkan kecepatan hingga 5.5 Mb/s atau 11 Mb/s tapi tetap menggunakan frekuensi 2.45 GHz. Dikenal juga dengan IEEE 802.11 HR. Pada prakteknya, kecepatan maksimum yang dapat diraih oleh standar IEEE 802.11b mencapai 5.9 Mb/s pada protokol TCP, dan 7.1 Mb/s pada protokol UDP. Metode transmisi yang digunakannya adalah DSSS.

Channel | Frekuensi Nominal (MHz) | Frekuensi Minimum (MHz) | Frekuensi Maksimum (MHz)
--- | --- | --- | ---
1 | 2412 | 2401 | 2423
2 | 2417 | 2405 | 2428
3 | 2422 | 2411 | 2433
4 | 2427 | 2416 | 2438
5 | 2432 | 2421 | 2443
6 | 2437 | 2426 | 2448
7 | 2442 | 2431 | 2453
8 | 2447 | 2436 | 2458
9 | 2452 | 2441 | 2463
10 | 2457 | 2446 | 2468
11 | 2462 | 2451 | 2473

| Artikel mengenai Jaringan komputer ini adalah suatu tulisan rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia mengembangkannya.

Diperoleh dari "http://id.wikipedia.org../../../8/0/2/802.11b.html"

Kategori: Rintisan bertopik jaringan komputer • Wi-Fi • Jaringan nirkabel • IEEE 802

##### Views

- Artikel
- Pembicaraan
- Revisi sekarang

##### Cari