# Berkas:Clinical thermometer 38.7.JPG

### Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.

- Berkas
- Versi terdahulu
- Pranala
- Metadata

Ukuran pratayang ini: 800 × 495 piksel
Berkas dengan resolusi yang lebih tinggi (3112 × 1927 piksel, ukuran berkas: 729 KB, tipe MIME: image/jpeg)

| Berkas ini berasal dari Wikimedia Commons. Berikut ini adalah deskripsi berkas dari halaman deskripsi di sana.

took the photo myself.

| Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".

العربية | Asturianu | Български | বাংলা | ইমার ঠার | Brezhoneg | Bosanski | Català | Sinugboanong Binisaya | Česky | Dansk | Deutsch | Ελληνικά | English | Esperanto | Español | Eesti | Euskara | فارسی | Suomi | Français | Galego | עברית | Hrvatski | Magyar | Bahasa Indonesia | Ido | Íslenska | Italiano | 日本語 | ქართული | 한국어 | Kurdî / كوردي | Latina | Lëtzebuergesch | Lietuvių | Bahasa Melayu | Nnapulitano | Nederlands | Norsk (nynorsk) | Norsk (bokmål) | Polski | Português | Română | Русский | Slovenčina | Slovenščina | Shqip | Српски | Svenska | తెలుగు | ไทย | Türkçe | Українська | اردو | Tiếng Việt | Volapük | 中文(简体) | 中文(繁體) | +/-

## Pranala

Halaman-halaman berikut memiliki pranala ke berkas ini:

- Termometer

## Metadata

Berkas ini mengandung informasi tambahan yang mungkin ditambahkan oleh kamera digital atau pemindai yang digunakan untuk membuat atau mendigitalisasi berkas. Jika berkas ini telah mengalami modifikasi, detil yang ada mungkin tidak secara penuh merefleksikan informasi dari gambar yang sudah dimodifikasi ini.

Judul gambar | SANYO DIGITAL CAMERA
Produsen kamera | SANYO Electric Co.,Ltd.
Model kamera | J4
Orientasi | Normal
Resolusi horizontal | 72 dpi
Resolusi vertikal | 72 dpi
Perangkat lunak | v717-75
Tanggal dan waktu perubahan berkas | 09:47, 30 Januari 2005
Penempatan Y dan C | 2
Waktu pajanan | 10/491 detik (0.020366598778004)
Nilai F | f/2.8
Program pajanan | Program normal
Rating kecepatan ISO | 67
Versi Exif | 2.2
Tanggal dan waktu pembuatan data | 21:44, 28 Januari 2005
Tanggal dan waktu digitalisasi | 21:44, 28 Januari 2005
Mode kompresi gambar | 2
Bias pajanan | 0
Bukaan tanah maksimum | 3
Mode pengukuran | RerataBerbobot
Sumber cahaya | Tak diketahui
Kilas | 24
Jarak fokus lensa | 5.7 mm
Ruang warna | sRGB
Proses buatan gambar | Proses normal
Mode pajanan | Pajanan otomatis
Keseimbangan putih | Keseimbangan putih otomatis
Rasio pembesaran digital | 0
Panjang fokus pada fil 35 mm | 37
Tipe penangkapan | Standar
Kontras | Normal
Saturasi | Normal
Ketajaman | Normal
Jarak subjek | Makro

Diperoleh dari "http://id.wikipedia.org../../../c/l/i/Berkas%7EClinical_thermometer_38.7.JPG_8e31.html"

##### Views

- Berkas
- Pembicaraan
- Revisi sekarang

##### Cari