# Berkas:BIVONA DI VIBO VALENTIA.JPG

### Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.

- Berkas
- Versi terdahulu
- Pranala
- Metadata

Ukuran pratayang ini: 800 × 600 piksel
Berkas dengan resolusi yang lebih tinggi (1280 × 960 piksel, ukuran berkas: 410 KB, tipe MIME: image/jpeg)

| Berkas ini berasal dari Wikimedia Commons. Berikut ini adalah deskripsi berkas dari halaman deskripsi di sana.

## [edit] Licensing

| Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".

العربية | Asturianu | Български | বাংলা | ইমার ঠার | Brezhoneg | Bosanski | Català | Sinugboanong Binisaya | Česky | Dansk | Deutsch | Ελληνικά | English | Esperanto | Español | Eesti | Euskara | فارسی | Suomi | Français | Galego | עברית | Hrvatski | Magyar | Bahasa Indonesia | Ido | Íslenska | Italiano | 日本語 | ქართული | 한국어 | Kurdî / كوردي | Latina | Lëtzebuergesch | Lietuvių | Bahasa Melayu | Nnapulitano | Nederlands | Norsk (nynorsk) | Norsk (bokmål) | Polski | Português | Română | Русский | Slovenčina | Slovenščina | Shqip | Српски | Svenska | తెలుగు | ไทย | Türkçe | Українська | اردو | Tiếng Việt | Volapük | 中文(简体) | 中文(繁體) | +/-

Description | Bivona di Vibo Valentia
Source | foto da me scattata
Date | Aprile 2006
Author | Belsito
Permission | GFDL

## Pranala

Halaman-halaman berikut memiliki pranala ke berkas ini:

- Vibo Valentia

## Metadata

Berkas ini mengandung informasi tambahan yang mungkin ditambahkan oleh kamera digital atau pemindai yang digunakan untuk membuat atau mendigitalisasi berkas. Jika berkas ini telah mengalami modifikasi, detil yang ada mungkin tidak secara penuh merefleksikan informasi dari gambar yang sudah dimodifikasi ini.

Produsen kamera | FUJIFILM
Model kamera | FinePix A310
Orientasi | Normal
Resolusi horizontal | 72 dpi
Resolusi vertikal | 72 dpi
Perangkat lunak | Digital Camera FinePix A310 Ver1.00
Tanggal dan waktu perubahan berkas | 11:39, 20 April 2006
Penempatan Y dan C | 2
Waktu pajanan | 1/200 detik (0.005)
Nilai F | f/11.6
Program pajanan | Mode pemandangan (untuk foto pemandangan dengan latar belakang fokus)
Rating kecepatan ISO | 200
Versi Exif | 2.2
Tanggal dan waktu pembuatan data | 11:39, 20 April 2006
Tanggal dan waktu digitalisasi | 11:39, 20 April 2006
Mode kompresi gambar | 3
Kecepatan rana | 7.6
Bukaan | 7.1
Kecerahan | 7.82
Bias pajanan | 0
Bukaan tanah maksimum | 3
Mode pengukuran | Pola
Sumber cahaya | Tak diketahui
Kilas | 16
Jarak fokus lensa | 17.1 mm
Ruang warna | sRGB
Resolusi bidang fokus X | 2392
Resolusi bidang fokus Y | 2392
Unit resolusi bidang fokus | 3
Metode penginderaan | Sensor area warna satu keping
Proses buatan gambar | Proses normal
Mode pajanan | Pajanan otomatis
Keseimbangan putih | Keseimbangan putih otomatis
Tipe penangkapan | Melebar
Ketajaman | 3
Jarak subjek | Tak diketahui

Diperoleh dari "http://id.wikipedia.org../../../b/i/v/Berkas%7EBIVONA_DI_VIBO_VALENTIA.JPG_9eca.html"

##### Views

- Berkas
- Pembicaraan
- Revisi sekarang

##### Cari