# Berkas:Channel Tunnel Terminal.jpg

### Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.

- Berkas
- Versi terdahulu
- Pranala
- Metadata

Tak tersedia resolusi yang lebih tinggi.

Channel_Tunnel_Terminal.jpg‎ (800 × 600 piksel, ukuran berkas: 90 KB, tipe MIME: image/jpeg)

| Berkas ini berasal dari Wikimedia Commons. Berikut ini adalah deskripsi berkas dari halaman deskripsi di sana.

## [edit] Summary

Description | The Channel Tunnel terminal at Cheriton near Folkestone in Kent, from the Pilgrims' Way on the escarpment on the southern edge of Cheriton Hill, part of the North Downs.
Source | Copied from the English Wikipedia
Date | 2003-05-04
Author | Stephen Dawson
Permission | Creative Commons Attribution ShareAlike License v. 2.0

## [edit] Licensing

| This file is licensed under Creative Commons Attribution ShareAlike 2.0 License. In short: you are free to share and make derivative works of the file under the conditions that you appropriately attribute it, and that you distribute it only under a license identical to this one.

## Pranala

Halaman-halaman berikut memiliki pranala ke berkas ini:

- Terowongan Channel

## Metadata

Berkas ini mengandung informasi tambahan yang mungkin ditambahkan oleh kamera digital atau pemindai yang digunakan untuk membuat atau mendigitalisasi berkas. Jika berkas ini telah mengalami modifikasi, detil yang ada mungkin tidak secara penuh merefleksikan informasi dari gambar yang sudah dimodifikasi ini.

Produsen kamera | FUJIFILM
Model kamera | FinePix S602 ZOOM
Orientasi | Normal
Resolusi horizontal | 72 dpi
Resolusi vertikal | 72 dpi
Perangkat lunak | Adobe Photoshop 7.0
Tanggal dan waktu perubahan berkas | 17:51, 4 Mei 2003
Waktu pajanan | 1/300 detik (0.0033333333333333)
Nilai F | f/11
Program pajanan | Prioritas bukaan
Rating kecepatan ISO | 160
Versi Exif | 2.2
Tanggal dan waktu pembuatan data | 14:34, 4 Mei 2003
Tanggal dan waktu digitalisasi | 14:34, 4 Mei 2003
Mode kompresi gambar | 3.2
Kecepatan rana | 8.2
Bukaan | 7
Kecerahan | 9.68
Bias pajanan | 0
Bukaan tanah maksimum | 3
Mode pengukuran | Pola
Sumber cahaya | Bayangan
Kilas | 16
Jarak fokus lensa | 7.8 mm
Ruang warna | sRGB
Resolusi bidang fokus X | 2678
Resolusi bidang fokus Y | 2674
Unit resolusi bidang fokus | 3
Metode penginderaan | Sensor area warna satu keping
Mode pajanan | Pajanan otomatis
Keseimbangan putih | Keseimbangan putih manual
Tipe penangkapan | Standar
Ketajaman | Normal
Jarak subjek | Tak diketahui

Diperoleh dari "http://id.wikipedia.org../../../c/h/a/Berkas%7EChannel_Tunnel_Terminal.jpg_8f87.html"

##### Views

- Berkas
- Pembicaraan
- Revisi sekarang

##### Cari