აოშვა - ვიკიპედია

# აოშვა

### ვიკიპედიიდან

აოშვა, ხნულის ზედაპირული დამუშავება გამკვრივებული ფენის გასაფხვიერებლად., ქერქის დასაშლელად და სარეველების მოსასპობად. აოშვისას მატულობს ნიადაგის ფორიანობა, უმჯობესდება აერაცია, ინტენსიურდება მიკრობიოლოგიური პროცესები. აოშვის სიღრმეა 8-16 სმ. ზოგჯერ აოშვას რამდენჯერმე იმეორებენ სხვადასხვა სიღრმეზე. ძველ საქართველოში სახვნელ იარაღებს ასაოშადაც იყენებდნენ. ამჟამად ასაოშადაც იხმარება ტრაქტორზე მოსაბმელი ან კედელი დისკოებიანი საოში, აგრეთვე მრავალკორპუსიანი მსუბუქი კუდული საოში გუთანი.

Retrieved from "http://ka.wikipedia.org../../../%E1%83%90/%E1%83%9D/%E1%83%A8/%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%90.html"

##### Views

- სტატია
- განხილვა
- მიმდინარე შესწორება

##### ძიება