# P형 반도체

### 위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

P형 반도체란, 전하를 옮기는 캐리어로 정공 (홀)이 사용되는 반도체이다. 양의 전하를 가지는 정공이 캐리어로서 이동해서 전류가 생긴다. 즉, 정공이 다수 캐리어가 되는 반도체이다. 예시로 실리콘과 동일한 4가 원소의 진성 반도체에, 미량의 3가 원소 (붕소, 알루미늄등)을 불순물로 첨가해서 만들어진다.

- P형 반도체를 만들기위한 불순물을 억셉터라고 하며, 이 불순물에 의해서 형성된 준위를 억셉터 준위라고 부른다.
- 양의 (영어: positive) 전하를 가지는 정공이 다수 캐리어인 것으로부터, positive의 머리글자를 취해서 P형 반도체로 불린다.
- 전자공학에서는 p형 반도체라고도 표기된다. (일본 공업규격 (JIS))

## [편집] 같이 보기

반도체
분류 | P형 반도체 | N형 반도체 | 진성 반도체 | 불순물 반도체
종류 | 질화물 반도체 | 산화물 반도체 | 비결정 반도체 | 전계형 반도체 | 자성 반도체
반도체 소자 | 집적회로 | 마이크로프로세서 | 반도체 메모리 | TTL 논리 소자
띠 이론 | 띠구조 | 띠계산 | 제일원리 띠계산 | 전도띠 | 원자가띠 | 띠간격 | 페르미준위 | 불순물준위 | 전자 | 정공 | 도너 | 억셉터 | 물성 물리학
트랜지스터 | 사이리스터 | 접합형 트랜지스터 | 전계효과 트랜지스터| 전력 MOSFET | 박막 트랜지스터 | 시모스 | 증폭 회로
관련 | 다이오드 | 태양 전지
기타 | PN 접합 | 공지층 | 쇼트키 접합 | MOS 접합 | 전자공학 | 전자 회로 | 반도체공학 | 니시자와 준이치 | 금속 | 절연체

원본 주소 ‘http://ko.wikipedia.org../../../p/%ED%98%95/_/P%ED%98%95_%EB%B0%98%EB%8F%84%EC%B2%B4.html’

분류: 반도체

##### Views

- 문서
- 토론
- 현재 버전

##### 찾기

##### 다른 언어

- English
- Español
- 日本語