# LGV 신호표기

### 위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

TVM은 프랑스의 CSEE사에서 개발된 TGV의 선로 LGV의 신호 체계이다. TGV 남동선, 대서양선, 북유럽선, 유로터널, 론-알프스선에서 사용되고 있다.

## [편집] 개요

넓은 의미에서는 ATC(자동열차제어장치)의 일종으로, 선로의 구배, 곡률반경, 앞차와의 거리를 종합적으로 계산해, 그 구간의 적당한 속도를 계산하여 지상장치에서 차상장치로 정보를 보내 열차가 그에 맞추어 운행하도록 하는 시스템이다. 최신 버전인 TVM430의 경우 폐색구간 길이는 1500m, 차량간 안전거리는 약 1.05km이며 300Km/h 운행 기준으로 2.5분, 320Km/h 운행 기준으로 3분마다 열차를 출발시킬 수 있다.

| 이 문서는 철도에 관한 토막글입니다. 서로의 지식을 모아 알차게 문서를 완성해 갑시다.

원본 주소 ‘http://ko.wikipedia.org../../../l/g/v/LGV_%EC%8B%A0%ED%98%B8%ED%91%9C%EA%B8%B0_a438.html’

분류: 철도 토막글

##### Views

- 문서
- 토론
- 현재 버전

##### 찾기

##### 다른 언어

- Deutsch
- English
- Français
- Nederlands
- Polski