# YCbCr

### 위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

색
기본 성질
색상 채도 명도
삼원색 색상환
색공간
RGB CMYK HSB YCbCr
색의 이용
웹 색상 보호색 경계색
색 목록
무채색: 흰색 회색 은색 검정
유채색: 빨강 주황색 노랑
녹색 파랑 남색 보라
하늘색 바다색 옥색
자청색 자주색 청록색
관련 항목
광학 시각 미술
이 상자를: 보기 • 토론 • 편집

YCbCr 은 영상 시스템에서 사용되는 색공간의 일종이다. Y 는 휘도 성분이며 Cb 와 Cr 은 색차 성분이다. YCbCr 은 가끔 YCC 라고 줄여 부르기도 한다. YCbCr 은 절대 색공간 이 아니며 RGB 정보를 인코딩하는 방식의 하나로, 실제로 보여지는 이미지의 색은 신호를 디스플레이 하기 위해 사용된 원본 RGB 정보에 의존한다. 따라서 YCbCr 로 표현된 값은 표준 RGB 색상이 사용된 경우거나, 색상을 변환하기 위해 사용할 ICC 프로파일을 첨부한 경우에만 예측할 수 있다.

(신호를 디지털 형식으로 변경하기 위해 스케일링과 오프셋 조정 단계를 거치기 이전의) YCbCr 신호는 YPbPr 이라고 하며, 이것은 감마 보정된 RGB 원본 영상에서 Kb 와 Kr 이라는 두가지 상수를 이용하여 다음과 같은 공식을 통해 얻어진다:

    YPbPr (analog version of YCbCr) from R'G'B'
    ====================================================
    Y' =  Kr * R'        + (1 - Kr - Kb) * G' + Kb * B'
    Pb = 0.5 * (B' - Y') / (1 - Kb)
    Pr = 0.5 * (R' - Y') / (1 - Kr)
    ....................................................
    R', G', B' in [0; 1]
    Y' in [0; 1]
    Pb in [-0.5; 0.5]
    Pr in [-0.5; 0.5]

Kb 와 Kr 은 일반적으로 해당 RGB 공간의 정의에서 도출된다. 위에서 프라임 (') 기호는 감마 보정되었음을 의미한다; 즉 R', G', B' 는 0 과 1 사이의 값을 가지며 0 은 최소값(즉, 영상에서는 검정색)을 1 은 최대값(영상에서는 흰색)을 의미한다. 결과 휘도값(Y)의 범위는 0 부터 1 사이이며, 색차값(Cb 와 Cr)은 -0.5 에서 +0.5 사이의 값을 가진다. 이에 대한 역변환 과정은 위의 공식에서 바로 도출할 수 있다.

신호를 디지털 형식으로 표현할 때는, 결과값은 스케일링되고 반올림되며 일반적으로 오프셋이 추가된다. 예를 들어, 스케일링과 오프셋을 적용한 Y' 컴포넌트의 결과값은 8 비트 형식을 사용할 때 검정색이 16, 흰색이 235 가 된다.

디지털 표준 텔레비전에 사용되는 YCbCr 형식은 ITU-R BT.601 (이전에는 CCIR 601 이라 불리었음) 표준에 정의되어 있으며 RGB 공간에서 다음과 같은 계수를 사용하여 디지털 컴포넌트 비디오 형식으로 변환한다:

    Kb = 0.114
    Kr = 0.299

위의 상수값과 공식을 통해 ITU-R BT.601 은 다음과 같이 표기할 수 있다: 먼저 아날로그 YPbPr:

    YPbPr (ITU-R BT.601)
    ========================================================
    Y' =     + 0.299    * R' + 0.587    * G' + 0.114    * B'
    Pb =     - 0.168736 * R' - 0.331264 * G' + 0.5      * B'
    Pr =     + 0.5      * R' - 0.418688 * G' - 0.081312 * B'
    ........................................................
    R', G', B' in [0; 1]
    Y' in [0; 1]
    Pb in [-0.5; 0.5]
    Pr in [-0.5; 0.5]

다음엔 YCbCr 로 디지털화 한다:

    YCbCr (601) from R'G'B'
    ========================================================
    Y' = 16  +  65.481  * R' + 128.553  * G' +  24.966  * B'
    Cb = 128 -  37.797  * R' -  74.203  * G' + 112.0    * B'
    Cr = 128 + 112.0    * R' -  93.786  * G' -  18.214  * B'
    ........................................................
    R', G', B' in [0; 1]
    Y'               in {16, 17, ..., 235}
       with footroom in {1, 2, ..., 15}
            headroom in {236, 237, ..., 254}
            sync.    in {0, 255}
    Cb, Cr           in {16, 17, ..., 240}

만약 R', G', G' 가 8 비트의 디지털값으로 주어진다면:

    YCbCr (601) from "digital 8-bit R'G'B'  "
    ========================================================================
    Y' = 16  + 1/256 * (   65.738  * R'd +  129.057  * G'd +  25.064  * B'd)
    Cb = 128 + 1/256 * ( - 37.945  * R'd -   74.494  * G'd + 112.439  * B'd)
    Cr = 128 + 1/256 * (  112.439  * R'd -   94.154  * G'd -  18.285  * B'd)
    ........................................................................
    R'd, G'd, B'd in {0, 1, 2, ..., 255}
    Y'               in {16, 17, ..., 235}
       with footroom in {1, 2, ..., 15}
            headroom in {236, 237, ..., 254}
            sync.    in {0, 255}
    Cb, Cr           in {16, 17, ..., 240}

이 YCbCr 형식은 주로 예전의 디지털 표준 텔레비전 시스템을 위해 사용된 것이며, 예전 CRT 의 형광체 발산 특성에 맞는 RGB 모델을 사용한다.

또 다른 형식의 YCbCr 은 ITU-R BT.709 표준에서 정의되었으며 주로 디지털 고선명 텔레비전에서 사용되고 있다. 새 형식은 몇가지 컴퓨터 디스플레이용 응용 프로그램에서도 사용되고 있다. 이 경우, Kb 와 Kr 의 값은 다르지만 공식은 동일하다. ITU-R BT.709 에서 정의한 상수의 값은 다음과 같다:

    Kb = 0.0722
    Kr = 0.2126

이 형식의 YCbCr 은 새로운 CRT 와 LCD, PDP 와 같은 다른 최신 디스플레이 장치의 형광체 발산 특성에 더 잘 맞는 RGB 모델을 기반으로 한다. BT.601 과 BT.709 에서 정의한 R', G', B' 신호의 값이 다르다는 것을 참고하라.

원본 주소 ‘http://ko.wikipedia.org../../../y/c/b/YCbCr_ce6e.html’

분류: 색 공간

##### Views

- 문서
- 토론
- 현재 버전

##### 찾기

##### 다른 언어

- Deutsch
- English
- Français