# 건캐논 (모빌슈트)

### 위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

기체 제원
건캐논
형식번호 | RX-77-2
소속 | 지구연방군
제작 | 지구연방군
생산 | 시작기
전고 | 17.5m
기본중량 | 51.0t
전비중량 | 70.0t
제네레이터 출력 | 1,380kW
추진 출력 | 51,800kg
장갑재질 | 루나-티타늄 합금
기본무장 | 240mm 포×2 60mm 발칸×2 빔 라이플 대 MS 수류탄
탑승자 | 카이 시덴 하야토 코바야시

## [편집] 배경 설명

일년전쟁시 V작전의 발동과 함께 개발된 연방제 모빌 슈트 계획 중 중거리지원형 기체로 개발되었다. 건탱크의 경우 본래 차기주력전차계획의 파생형으로 모빌 슈트라기보다는 전차에 가까운 기체였고, 이후 기동성 문제를 해결하기 위해 연방군 독자로 개발한 RXM-1과 노획한 지온공국군의 자크의 실전데이터를 반영하여 본격적인 2족보행형 모빌 슈트 개발을 시작하였다. 기체 전체에 두꺼운 장갑을 입혀 기동성이 떨어졌으며, 강제냉각자켓을 채용한 240mm포를 탑재하고 접근전을 대비하여 60mm 발칸을 머리 부분에 장비하였다. 건담에 탑재된 것보다도 강력한 빔라이플과 대구경포를 이용하여 중거리 지원목적으로 활용되었으며, 이 아이디어는 많은 바리에이션으로 이어지게 된다. (이후 연방의 신 모빌 슈트 개념인 포뮬러계획에도 이 개념이 적용된다.) 최초 제작된 기체 중 3기가 사이드 7에서 테스트 중 지온공국군의 습격을 받아 2기가 파괴되고 남은 1기가 화이트베이스 대에서 운용되었다.

## [편집] 변형 기체

### [편집] 시작기

- RX-77-1 건캐논（초기시작형）
- RX-77-1A 건캐논 A : 장갑 강화형. 사이드 7에서 파괴됨
- RX-77-2 건캐논
- RX-77-3 건캐논 중장형 : 장갑강화 및 일부 기체에 빔 캐논 도입
- RX-77-4 건캐논 II : 빔캐논 탑재. 양산 직전의 최종생산형

### [편집] 양산기

- RGC-80 짐 캐논 : 짐에 180mm포를 1문 탑재한 양산형 기체. 기체 밸런스에 문제가 있었다.
- RX-77D 건캐논 양산형 : 건캐논의 양산기체. '기동전사 건담 0080 주머니속의 전쟁'에 등장
- RGC-83 짐 캐논 II : '기동전사 건담 스타더스트 메모리'에 등장하는 빔 캐논 탑재/증가장갑 부착형 기체.

- 건담 시리즈에 등장하는 병기 일람표

원본 주소 ‘http://ko.wikipedia.org../../../%EA%B1%B4/%EC%BA%90/%EB%85%BC/%EA%B1%B4%EC%BA%90%EB%85%BC_%28%EB%AA%A8%EB%B9%8C%EC%8A%88%ED%8A%B8%29.html’

분류: 건담

##### Views

- 문서
- 토론
- 현재 버전

##### 찾기

##### 다른 언어

- English
- 日本語
- ไทย