# GP2X

### 위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

GP2X는 게임파크 홀딩스에서 개발하는 PMP이다. 게임파크 홀딩스는 게임파크에서 분리한 회사이다. 전작인 GP32의 PMP기능을 극대화한 기기이다.

2005년 9월 2일 이름 공모전을 통해 이름이 브랜드명을 확정했다.

한정물량 500개가 매진되었고, 2006년 5월 12일에 정식 발매 예정이다.

## [편집] 한정 판매

게임파크 홀딩스는 예약 한정판매 물량은 당초 2005년 11월 4일에 발송할 예정이었으나 본체의 결함 발견으로 11월 10일로 연기되었다. 하지만 발송된 기기에 수많은 버그들이 GP2X 팬사이트[1]에 올라오기 시작했다. 대체로 액정 오류, USB 인식 실패, 일부 SD 카드 인식 불가, 부팅 오류, 일부 동영상 미지원, 어이 없는 사용 시간 등이었다. 게임파크 홀딩스는 촉박한 시간, 그리고 하청 업체의 제품 불량이라고 밝혔지만 많은 사용자들이 불만을 품고 항의하자 게임파크 홀딩스는 원하는 사람에게 환불을 시작하고 꾸준히 펌웨어 업그레이드를 실시, 많은 버그가 고쳐졌다.

이 사건 때문에 한때 이탈리아 수출 계약이 파기되고 정식 발매일이 무기한 늦혀지기도 했다.

## [편집] 사양

- CPUs Dual-core: ARM920T (host 200 MHz) + ARM940T (200 MHz)
- 칩셋: MMSP2
- NAND Flash : 64 MB
- 운영체제: 리눅스
- 저장매체: SD카드
- 펌웨어 버전 : 2.0
- 연결: USB 2.0 고속
- 전원: AA X 2
- 화면: 3.5인치 TFT-LCD 320x240
- TV OUT 기능
- AC 전원: 3.3V 1A ~ 2A

## [편집] 지원 파일

### [편집] 동영상 파일

- 동영상: MPEG, MPEG4, DivX 3/4/5, XviD
- 동영상 파일 해상도: 최대 720 X 480 30fps
- 프레임 속도: 초당 최대 30 프레임
- 재생가능 비트레이트: 비디오 최대: 2500 Kbps ~ ,오디오 최대: 384Kbps
- 건전지 수명: 최대 4시간

### [편집] 음악 파일

- 지원 가능 음악 파일: MP3,OGG
- 주파수 범위: 20 Hz-20 kHz
- 이퀄라이저: Normal, Classic, Rock, Jazz, Pop
- 건전지 수명: 최대 10시간

## [편집] 바깥 고리

- GPX2 공식 홈페이지
- GPX2 영어 홈페이지
- 한국 GPX2 사용자 커뮤니티
- [2]

| 이 문서는 게임에 관한 토막글입니다. 서로의 지식을 모아 알차게 문서를 완성해 갑시다.

원본 주소 ‘http://ko.wikipedia.org../../../g/p/2/GP2X_617d.html’

분류: 게임 토막글 | 휴대용 게임기

##### Views

- 문서
- 토론
- 현재 버전

##### 찾기

##### 다른 언어

- Català
- Česky
- Deutsch
- English
- Español
- Suomi
- Français
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski
- Simple English
- Svenska