# 그림:McIntosh MA6800.jpg

### 위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

- 그림
- 파일 역사
- 그림 링크
- 메타데이터

Size of this preview: 800 × 533 pixel
Image in higher resolution (1536 × 1024 pixel, file size: 911 KB, MIME type: image/jpeg)

이 자료는 위키미디어 공용에 있습니다. 이 자료에 대한 설명이 아래에 있습니다.

McIntosh Labs MA6800 amplifier.

- Source: http://www.flickr.com/photos/ux/84334299/
- Credit: Akira Kamikura
- License: cc-by-2.0

| This file is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 License

This image was originally posted to Flickr by kamikura at http://flickr.com/photos/33732750@N00/84334299. It was reviewed on 19:55, 6 April 2007 (UTC) by FlickreviewR, and confirmed to be licensed under the terms of the cc-by-2.0.

## 그림 링크

다음 문서들이 이 그림을 사용하고 있습니다:

- 매킨토시 랩

## 메타데이터

이 파일은 카메라/스캐너 정보와 같은 부가적인 정보를 담고 있습니다. 파일을 변경한다면 몇몇 세부 사항은 변경된 그림에 적용되지 않을 수 있습니다.

Camera manufacturer | PENTAX Corporation
Camera model | PENTAX *ist DS
Orientation | Normal
Horizontal resolution | 72 dpi
Vertical resolution | 72 dpi
Software used | *ist DS Ver 1.00
File change date and time | 2006년 1월 9일 (월) 14:44
Y and C positioning | 2
Exposure time | 1/90 sec (0.011111111111111)
F Number | f/1.8
Exposure Program | Aperture priority
ISO speed rating | 1600
Exif version | 2.21
Date and time of data generation | 2006년 1월 9일 (월) 14:44
Date and time of digitizing | 2006년 1월 9일 (월) 14:44
Exposure bias | 0
Metering mode | Spot
Flash | 16
Lens focal length | 77 mm
Color space | sRGB
Sensing method | One-chip color area sensor
Custom image processing | Normal process
Exposure mode | Auto exposure
White Balance | Auto white balance
Focal length in 35 mm film | 115
Scene capture type | Standard
Contrast | Normal
Saturation | Normal
Sharpness | Normal
Subject distance range | Close view

원본 주소 ‘http://ko.wikipedia.org../../../m/c/i/%EA%B7%B8%EB%A6%BC%7EMcIntosh_MA6800.jpg_9f42.html’

##### Views

- 그림
- 토론
- 현재 버전

##### 찾기