# Arinc 600

### 위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

이 글은 관리자에게 삭제를 신청한 글입니다.

이 문서는 위키백과에 어울리지 않거나 위키백과의 삭제 정책에 해당한다고 판단되어 삭제 요청된 상태입니다.

이유: 너무 지엽적인 내용

이 글을 만드신 분께: 삭제를 요청한 사용자의 판단이 잘못되었다고 생각될 경우는 글의 역사를 참고하여 삭제 틀을 끼운 사용자에게 직접 자신의 문서 작성 의도를 설명해 주십시오. 자세한 것은 위키백과에 대한 오해를 참고하세요.

항공기에서 커넥터로 항공전자 박스 연결기로 사용된다.

- 신호, 전원, 데이터버스, 동축 케이블을 연결한다.
- 핀의 크기 및 전류 : 22, 20, 16, 12 사이즈를 갖으며, 접촉가능 허용 전류는 5, 7.5.12 암페어
- 규격 : MIL-C-81659b, BACC 66

## [편집] 참고 자료

관련 제작업체 웝사이트 아래 참조

## [편집] 바깥 고리

- Hypertronics [1]

원본 주소 ‘http://ko.wikipedia.org../../../a/r/i/Arinc_600.html’

분류: 삭제 신청 문서

##### Views

- 문서
- 토론
- 현재 버전

##### 찾기