# PAL

### 위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

다른 뜻·사람에 대해서는 PAL (동음이의)를 참고하십시오.

PAL 은 아날로그 방송 시스템에서 사용되는 (세계적으로 널리 쓰이는) 컬러 인코딩 방식이다. 아날로그 텔레비전에서 널리 사용되는 방식으로는 그 밖에 SECAM과 NTSC가 있다. PAL 은 독일의 Telefunken 사의 Walter Bruch 에 의해 개발되어 1967 년에 발표되었다. PAL 은 Phase-Alternating Line, Phase Alternation by Line 혹은 Phase Alternation Line 의 약자이다.

"PAL" 이라는 용어는 주로 625 라인/50 Hz 의 (주로 유럽쪽에서 사용되는) 텔레비전 시스템을 가리키는 말로 사용되며 "NTSC" 는 525 라인/60 Hz 의 (주로 한국/일본/북중미 지역에서 사용되는) 텔레비전 시스템을 말한다. 따라서 DVD 들은 "PAL" 이나 "NTSC" 둘 중의 하나로 표기되어 있으며 이들은 위에서 말한 각 지역별로 사용되는 라인수와 주사율을 가리키는 것으로 실제로 PAL 이나 NTSC 방식으로 컬러 인코딩이 되어있지 않은 경우도 있다.

██ NTSC

██ PAL, 혹은 PAL로 전환중

██ SÉCAM

██ 알 수 없음

## [편집] 같이보기

- NTSC
- SÉCAM

| 이 문서는 토막글입니다. 서로의 지식을 모아 알차게 문서를 완성해 갑시다.

원본 주소 ‘http://ko.wikipedia.org../../../p/a/l/PAL_cf4f.html’

분류: 토막글 | 텔레비전 기술

##### Views

- 문서
- 토론
- 현재 버전

##### 찾기

##### 다른 언어

- Afrikaans
- Català
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- English
- Español
- Suomi
- Français
- עברית
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- 日本語
- Nederlands
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski
- Português
- Română
- Русский
- Slovenščina
- Svenska
- 中文